| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Использование IPP с SmartDeviceMonitor for Clinet

При использовании IPP с SmartDeviceMonitor for Client обратите внимание на следующее:

Чтобы использовать эту функцию, сначала загрузите приложение SmartDeviceMonitor for Client с веб-сайта производителя и установите его на компьютер. Для получения информации о загрузке приложения SmartDeviceMonitor for Client обратитесь к местному дилеру.

- Сетевой принтер может принимать от SmartDeviceMonitor for Client только одно задание печати за раз. В то время как сетевой принтер выполняет печать, другой пользователь не может получить доступ к принтеру, пока задание не будет выполнено. В этом случае SmartDeviceMonitor for Client пытается обеспечить доступ к сетевому принтеру, пока не истечет интервал повторения попыток.

- Если SmartDeviceMonitor for Client не может получить доступ к сетевому принтеру и время истекло, он прекращает отправку задания печати. В этом случае вы должны отменить состояние остановки из окна очереди принтера. SmartDeviceMonitor for Client возобновит доступ к сетевому принтеру. Можно удалить задание печати из окна очереди печати, но отмена задания, печатаемого сетевым принтером может привести к тому, что следующее задание, посланное от другого пользователя, будет печататься неправильно.

- Если задание печати, посланное от SmartDeviceMonitor for Client, прерывается и сетевой принтер отменяет задание в связи с каким-либо нарушением, это задание следует послать снова.

- Задание печати, посланное от другого компьютера, не появляется в окне очереди печати, независимо от протокола.

- Если задание посылается к сетевым принтерам с помощью SmartDeviceMonitor for Client различными пользователями, порядок печати может отличаться от порядка, в котором этим задания были посланы.

- IP-адрес не может быть использован для порта имени IPP, так как IP-адрес используется для имени порта SmartDeviceMonitor for Client.

- При установке SSL (протокол для шифрованного соединения) в среде, где установлен сертификат устройства, введите "https://( IP-адрес аппарата или имя хоста)/ ". На компьютере необходимо установить Internet Explorer. Используйте последнюю версию. Рекомендуется Internet Explorer 6.0 или последующей версии.

- Если при доступе к устройству с помощью протокола IPP для создания или настройки порта IPP или при печати отобразилось диалоговое окно [Предупреждение системы безопасности], установите сертификат. Для выбора локализации сохранения сертификата с помощью мастера импорта сертификата, щелкните на [Place all certificates in the following store], а затем щелкните на [Local Computer] в [Trusted Root Certification Authorities].

  - Для получения дополнительной информации о настройках SSL обратитесь к администратору сети.