РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Перфорация

Можно делать отверстия в копиях.

- С этой функцией нельзя использовать обходной лоток.

2 отверстия

4 отверстия

Ориентация оригинала и положение отверстий

Разместите все оригиналы в АПД в такой ориентации, чтобы они правильно могли быть считаны. При размещении оригиналов на стекле экспонирования, сохраняйте ту же ориентацию, но кладите их лицевой стороной вниз.

Взаимосвязь между ориентацией установки оригинала и положением отверстий следующая:

*1 В этой таблице показано положение отверстий. Перфорированные листы могут подаваться в другой ориентации, отличной от показанной в этой таблице.

*2 Если требуется выполнить перфорацию в этом положении, выберите нечитаемую ориентацию в меню "Ориентация оригинала" и затем выберите 2 или 4 отверстия сверху.

*3 Нельзя перфорировать в этой точке при копировании на бумагу следующих форматов: A3, B4 JIS, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 13, 81/4 × 13, 8 × 13

Нажмите кнопку [Завершение].

Выберите одну из позиций отверстий.

Когда установлен финишер-брошюровщик Booklet Finisher SR3000 (тип 1 и 2):

Когда установлен финишер Finisher SR3030 (тип 3 и 4):

Когда установлен финишер-брошюровщик Booklet Finisher SR3020 (тип 3 и 4):

С помощью цифровых клавиш введите количество комплектов копий.

Нажмите [OK].

Разместите оригиналы и нажмите клавишу [Пуск].

- Размещая оригиналы на стекле экспонирования, начинайте с первой страницы. При размещении оригиналов в АПД первая страница должна быть сверху.

- Типы отверстий для перфорации, отображаемые на начальном экране, можно изменить в меню Ввод/Вывод в меню "Инструменты пользователя". Для подробной информации см."Ввод/вывод".

- Бумагу можно перфорировать, только если она удовлетворяет требованиям аппарата по размеру и ориентации. Для получения подробной информации о том, какая бумага (по формату и плотности) пригодна для перфорации, см. руководство Об этом аппарате.

- При использовании функций Перфорация и Объедин., Двойные копии или Автовыбор масштаба может появиться сообщение `“Ориентация ориг.и бум. не совпад.с режимом. Отмен.режим или изм.ориент.бум.в лотке.”` в зависимости от ориентации оригиналов и помещенной в лоток бумаги. В этом случае измените ориентацию бумаги для копирования.

- Так как отверстия делаются в каждой копии, позиции пробиваемых отверстий отличаются незначительно.

- Ввод/вывод