| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Если невозможно получить четкие копии

В этом разделе рассматриваются вероятные причины нечетких копий и возможные решения проблемы нечетких копий.

Проблема | Причины | Решения
--- | --- | ---
Копии выглядят загрязненными. | Слишком высокая плотность изображения. | Отрегулируйте настройки плотности изображения. См. руководство по копированию и серверу документов.
Копии выглядят загрязненными. | Функция "Автоматическая регулировка плотности изображения" не выбрана. | Выберите на панели управления [Авт.плотн.].
Копируется обратная сторона оригинала. | Слишком высокая плотность изображения. | Отрегулируйте настройки плотности изображения. См. руководство по копированию и серверу документов.
Копируется обратная сторона оригинала. | Функция "Автоматическая регулировка плотности изображения" не выбрана. | Выберите на панели управления [Авт.плотн.].
Копируется обратная сторона оригинала. | Оригинал - тонкий. | На панели управления выберите [Авт.плотн.] или отрегулируйте настройку плотности изображения. См. руководство по копированию и серверу документов.
При использовании смонтированных (наклеенных) оригиналов на копиях появляется тень. | Слишком высокая плотность изображения. | Отрегулируйте настройки плотности изображения. См. руководство по копированию и серверу документов. Измените ориентацию оригинала. Наклейте ленту на наклеенную часть.
При копировании одна и та же область получается загрязненной. | Стекло экспонирования, стекло сканирования, крышка стекла экспонирования или АПД загрязнено. | Очистите их. См. Руководство "Об этом аппарате".
При копировании одна и та же область получается загрязненной. | Сканируется уже отпечатанный оригинал. Тип оригинала установлен на [Текст/фото], и загружается оригинал с текстом и фотографиями, которые практически не отличаются друг от друга. | Нажмите на [Формирование копий] на панели управления, и затем начинайте копирование.
Копии слишком светлые. | Слишком низкая плотность изображения. | Отрегулируйте настройки плотности изображения. См. руководство по копированию и серверу документов.
Копии слишком светлые. | Светлая копия может получиться при использовании сырой или грубой волокнистой бумаги. | Используйте только рекомендуемую бумагу. Для получения подробной информации о размере и типах бумаги см. Руководство "Об этом аппарате". Используйте бумагу, хранившуюся при рекомендованной температуре и влажности. Для дополнительной информации о надлежащем хранении бумаги см."Об этом аппарате".
Часть изображения не копируется. | Неправильно установлен оригинал. | Правильно установите оригиналы. См. руководство по копирования и серверу документов.
Часть изображения не копируется. | Выбран неправильный формат бумаги. | Выберите правильный формат бумаги.
Часть изображения не копируется. | Несмотря на правильное расположение оригиналов на стекле экспонирования или АПД, по бокам копии могут остаться поля оригинала шириной в несколько милиметров. | Используйте функцию "Создать поле" для уменьшения изображения по сравнению с размером оригинала. Для дополнительной информации об отсутствующей области изображения см. руководство по копированию и серверу документов.
Изображения выглядят лишь частично цветными. | Бумага влажная. | Используйте бумагу, хранившуюся при рекомендованной температуре и влажности. Для дополнительной информации о надлежащем хранении бумаги см. руководство Об этом аппарате.
Появляются цветные линии. | Стекло экспонирования, стекло сканирования, крышка стекла экспонирования или АПД загрязнено. | Очистите их. См. Руководство "Об этом аппарате".
При печати появляются черные линии. | Стекло экспонирования, стекло сканирования, крышка стекла экспонирования или АПД загрязнено. | Очистите их. См. Руководство "Об этом аппарате".
Появляются белые линии. | Стекло экспонирования, стекло сканирования, крышка стекла экспонирования или АПД загрязнено. | Очистите их. См. Руководство "Об этом аппарате".
Появляются белые линии. | Пылезащитное стекло загрязнилось. | Почистите пылезащитное стекло. См. руководство "Об этом аппарате".
На копиях отсутствует изображение. | Неправильно установлен оригинал. | При использовании стекла экспонирования кладите оригиналы лицевой стороной вниз. При использовании АПД помещайте оригиналы лицевой стороной вверх.
На копиях появляется муар. | Оригинал имеет точечную структуру или содержит много линий. | Поместите оригинал на стекло экспонирования под небольшим углом.
На копии фотографии видны черные точки. | Из-за высокой влажности фотография прилипает к стеклу экспонирования. | Установите фотографию на стекло экспонирования одним из следующих способов: Поместите на стекло экспонирования прозрачную пленку OHP, а затем на эту пленку положите экземпляр для печати. Поместите фотографию на стекло экспонирования, а затем сверху положите два - три листа белой бумаги. Не закрывайте стекло экспонирования и АПД при копировании.
На прозрачной пленке OHP появляются белые полосы. | Фрагменты бумаги прилипли к OHP. | Сотрите фрагменты бумаги с обратной стороны OHP сухой тканью.
На изображении на обратной стороне двусторонних копий появились белые полосы или оно смазано. | Пропущенные линии и смазанное изображение вызваны влагой, выделяемой бумагой. | Не ставьте аппарат в местах с низкой температурой. Используйте бумагу, хранимую при рекомендованной нами температуре и влажности. Подробности о рекомендованных условиях хранения бумаги см. в руководстве "Об этом аппарате". Установите опциональный обогреватель для защиты от влажности. Подробности о таком обогревателе можно получить у представителя по сервисному обслуживанию.