| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Передача в папку

В этом аппарате функция факса используется для отправки сканированных документов на компьютеры по сети.

Укажите путь к папке назначения.

Для отправления в папку нужно сначала зарегистрировать путь к папке в Адрес.книге. Затем выбрать для передачи (связи) протокол SMB, FTP или NCP.

При отправке адресатам папки вы можете выбрать для отправляемого документа тип файла PDF или TIFF.

Один и тот же документ можно одновременно отправить адресатам папки, факса, IP-факса, Интернет-факса и адресатам электронной почты.

При одновременном указании номера факса адресата (факсимильного аппарата принимающей стороны), а также папки назначения на собственном компьютере на нем можно будет просмотреть отправленный документ.

- Для отправки в папки назначения необходимо подключить этот аппарат к сети ЛВС и выполнить соответствующие настройки в меню “Параметры системы”.

- Для отправки в папки назначения установите для параметра [Настройки папки] значение [Вкл.] в меню Функции факса в разделе Нач.настройки. См. "Начальные настройки".

- Отправка черно-белых изображений по факсу выполняется стандартным способом.

- Для отправки в папку назначения необходимо сначала зарегистрировать путь к папке в Адрес.книге. Путь нельзя ввести вручную на экране режима ожидания.

- Эта функция поддерживает как IPv4, так и IPv6 адреса.

- Нач. настройки

См. также

Функции, недоступные при передаче в папку