РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Прием документов в соответствии со значениями параметров

В случае невозможности нормальной печати факсимильных документов режим замены приема позволяет принимать факсимильные сообщения, соответствующие указанным в пункте "Параметры пользователя" критериям. В данном разделе приведена информация об условиях, при которых это происходит.

При наступлении одного из указанных ниже событий аппарат принимает только документы, соответствующие критериям, указанным в пункте "Параметры пользователя".

Неполадки | Причины | Решения
--- | --- | ---
Горит индикатор . | Замятие бумаги. | Извлеките замятую бумагу. Для получения подробной информации об удалении бумаги см. руководство “Устранение неполадок”.
Горит индикатор . | Во всех лотках закончилась бумага. | Добавьте бумагу. Для подробной информации о добавлении бумаги см. руководство Об этом аппарате.
Горит индикатор . | Закончился тонер. | Замените картридж с тонером. Для подробной информации о замене картриджа с тонером см. руководство Об этом аппарате.
Отображается сообщение `“Данный лоток неисправен.”` | Лоток неисправен. | Обратитесь в бюро обслуживания.

При помощи Параметра пользователя (переключатель 05, бит 2, 1) в меню Функции факса укажите следующие условия для режима Замены приема:

- При приеме Своего имени или Своего факс. №

  Аппарат переключается в режим замены приема только в том случае, если отправитель запрограммировал Свое имя или Свой факс.№. Если электропитание отключено в течение более часа, все сохраненные в памяти документы удаляются. В этом случае для определения отправителей удаленных документов может быть использован Журнал с тем, чтобы можно было повторить передачу удаленных документов.

  Если отправитель не запрограммировал значения параметров Свое имя или Свой факс.№, аппарат может не принять важный факсимильный документ. Рекомендуется попросить важных отправителей заранее запрограммировать значения Свое имя или Свой факс.№.

- Свободный прием

  Аппарат переключается в режим замены приема независимо от того, запрограммировал ли отправитель Свое имя или Свой факс. №.

- Совпадение кода закрытой сети

  Аппарат переключается в режим замены приема только в том случае, если запрограммированный код закрытой сети на другом конце совпадает с кодом закрытой сети данного аппарата.

- Отключено

  Аппарат не принимает никаких документов.

- Подробную информацию о Настройке параметров см. в разделе “Настройки параметров”.

- Настройки параметров