| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Нач. настройки

В этом разделе описываются инструменты пользователя в меню Нач. настройки в пункте Функции факса.

Настройка параметров

Параметры пользователя позволяют выполнить индивидуальные настройки в соответствии с вашими потребностями.

Подробную информацию о Настройке параметров см. в разделе “Настройки параметров”.

Установки параметров

Вы можете вывести на печать список Настроек параметров

Распечатайте этот список, чтобы видеть текущие настройки Параметров пользователя. Однако на печать выводятся не все настройки параметров.

1. Нажмите на [Функции факса].

2. Нажмите [Нач.настройки].

3. Нажмите на [Установки параметров].

4. Нажмите клавишу [Пуск].

   Чтобы отменить печать списка до нажатия на клавишу [Пуск], нажмите на клавишу [Отмена].

   Чтобы отменить печать после нажатия на клавишу [Пуск], нажмите на [Прервать печать].

5. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].

Закрыт код прогр.сети

Служит для регистрации идентификатора, необходимого для соединения в режиме "Закрытая сеть".

1. Нажмите на [Функции факса].

2. Нажмите [Нач.настройки].

3. Нажмите на [Закрыт код прогр.сети].

4. Введите идентификатор с цифровой клавиатуры и от [A] до [F], а затем нажмите на [OK].

   Зарегистрируйте четырехзначное число, используя цифры от 0 до 9 и от A до F (кроме 0000 и FFFF).

5. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].

Запрогр. ИД блок.пам.

Запрограммируйте идентификатор блокировки памяти для ввода перед печатью документов, когда активирована функция блокировки памяти.

1. Нажмите на [Функции факса].

2. Нажмите [Нач.настройки].

3. Нажмите [Запрогр. ИД блок.пам.].

4. Введите идентификатор с цифровой клавиатуры, а затем нажмите на [OK].

   Идентификатором блокировки памяти может быть любое четырехзначное число, кроме 0000.

   Если при вводе допущена ошибка, нажмите клавишу [Сброс] перед нажатием клавиши [ОК] и повторите ввод.

5. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].

Для подробной информации о печати файла, принятого с Блокировкой памяти см. "Печать файла, принятого в режиме блокировки памяти".

Настройки интернет факса

Можно выбрать, следует ли отображать вкладку Интернет-факса. Если вы хотите отправлять Интернет-факс, установите значение Вкл., чтобы отобразить вкладку.

Значение по умолчанию: [Выкл.]

Выбрать имп./тональный набор

Используйте эту функцию для выбора типа линии при подключении аппарата к аналоговой линии G3.

Для выбора имеются линии тонального и импульсного набора.

Если инсталлирован опциональный дополнительный интерфейс G3, то появляются настройки для линий дополнительного G3.

Эта функция недоступна в некоторых регионах.

По умолчанию: [Кнопочный телефон]

1. Нажмите на [Функции факса].

2. Нажмите [Нач.настройки].

3. Нажмите [Выбрать имп./тональный набор].

4. Нажмите на [Кнопочный телефон] или [Имп.тел. (10 имп./с)], чтобы выбрать линию, а затем на [OK].

5. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].

Прогр. инф. о факсе

Запрограммируйте информацию для отображения на дисплее аппарата другого абонента и печати в виде отчета. Можно запрограммировать следующую информацию.

- Загол.факса

- Свое имя

- Свой факс. в„–

Для подробной информации по программированию информации факса см. "Регистрация информации факса".

Включить H.323

Укажите, используется или нет H.323 для передачи IP-факсов.

Значение по умолчанию: [Выкл.]

Включить SIP

Укажите, используется или нет SIP для передачи IP-факсов.

Значение по умолчанию: [Выкл.]

Параметры Н.323

Укажите адрес IPv4 или имя узла, а также условное обозначение номера телефона привратника.

Если в меню "Параметры пользователя" выбрано значение "ВКЛ.", можно использовать сервер Привратника. См. “Настройка параметров” (переключатель 34, бит 0).

Вы можете использовать числа и символы (“” и “”) для регистрации псевдонима телефонного номера в настройках H.323. Убедитесь, что вы правильно вводите эти символы.

1. Нажмите на [Функции факса].

2. Нажмите [Нач.настройки].

3. Нажмите [Параметры Н.323].

4. Нажмите [Изменить] для каждого свойства.

5. Введите IPv4-адрес или имя хоста и псевдоним телефонного номера, а затем нажмите на [OK].

6. Нажмите [OK].

7. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].

Параметры SIP

Задает IP-адрес сервера SIP или имя узла, а также имя пользователя SIP. Вы можете зарегистрировать IPv4-адрес или IPv6-адрес для сервера SIP. Нельзя зарегистрировать вложенный IPv4-адрес.

Если вы выбираете "Вкл." с помощью параметров пользователя, вы можете использовать сервер SIP. См. “Настройка параметров” (переключатель 34, бит 1).

Можно использовать буквенно-цифровые символы (строчные и прописные) и символы (“; ”, “? ”, “: ”, “&”, “=”, “+”, “$”, “, ”, “-”, “_”, “. ”, “! ”, “”, “”, “”, “'”, “(”,“) ”, “%”, “/”, “[”, “]”, и “@”) для регистрации имени пользователя SIP в настройках SIP. Убедитесь, что вы правильно вводите эти символы.

Используйте числа и периоды ("."), чтобы ввести правильные IPv4-адреса для сторожа, сервера SIP и шлюза. Для получения правильных IP-адресов, обратитесь к администратору.

1. Нажмите на [Функции факса].

2. Нажмите [Нач.настройки].

3. Нажмите [Параметры SIP].

4. Нажмите [Изменить] для каждого свойства.

   Прокси-сервер передает вызовы запросов и ответов.

   Сервер переадресации обрабатывает запросы адресатов.

   Сервер регистрации регистрирует локальную информацию агентов пользователей (которая соответствует телефонам и факсам общественных телефонных линий) в IP-сети.

5. Введите IP-адрес или имя хоста имя пользователя SIP, а затем нажмите [OK].

6. Укажите, следует ли выполнять краткую идентификацию SIP.

   Если вы выбрали [Вкл.], введите пароль длиной до 128 символов.

   Введите пароль еще раз после появления на экране сообщения `"Подтвердите пароль"`.

7. Нажмите [OK].

8. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].

Прогр./Изм./Уд. Шлюз

Зарегистрируйте, измените или удалите шлюз, используемый для передачи IP-факса. Можно зарегистрировать или IPv4-адрес или IPv6-адрес шлюза. Нельзя зарегистрировать вложенный IPv4-адрес.

- Программирование/Изменение

  1. Нажмите на [Функции факса].

  2. Нажмите [Нач.настройки].

  3. Нажмите [Прогр./Изм./Уд. Шлюз].

  4. Убедитесь, что выбрана клавиша [Прогр./Изменить].

  5. Нажмите на шлюз VoIP для регистрации.

     При регистрации нового шлюза VoIP нажмите на [Не запрогр.].

  6. Нажмите [Изменить] для "Префикса".

  7. Введите Префикс с цифровой клавиатуры, а затем нажмите на [OK].

     Для изменения существующего префикса нажмите на [Сброс], а затем введите новый префикс.

     Для документов, высланных с использованием шлюза VoIP для факса G3, можно использовать префиксы. Если несколько первых цифр номера IP-факса и специфический префикс шлюза идентичны, документы могут быть переданы с помощью зарегистрированных цифр шлюза. Например, если и 03, и 04 были зарегистрированы как номер шлюза, в то время как также указан номер 0312345678, документы можно передавать через шлюз VoIP, для которого 03 используется в качестве префикса.

     Если вы хотите использовать шлюзы независимо от номеров адресатов IP-факса, зарегистрируйте только адреса шлюзов без регистрации префикса.

  8. Выберите протокол.

  9. Нажмите [Изменить] для "Адрес шлюза".

  10. Введите адрес шлюза, а затем нажмите на [OK].

  11. Нажмите [OK].

  12. Нажмите [Выход].

  13. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].

- Удалить

  1. Нажмите на [Функции факса].

  2. Нажмите [Нач.настройки].

  3. Нажмите [Прогр./Изм./Уд. Шлюз].

  4. Нажмите [Удалить], а затем выберите удаляемый шлюз VoIP.

  5. Нажмите [Удалить] на экране сообщения с подтверждением.

     Если вы не хотите удалять выбранный шлюз, нажмите [Не удалять].

  6. Нажмите [Выход].

  7. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].

Блокировка меню

Можно предотвратить внесение изменений в настройках инструментов пользователя неавторизованными пользователями.

Для получения подробной информации обратитесь к администратору.

Настройки эл.почты

Задает использование параметра "Эл.почта" в функциях факса.

Значение по умолчанию: [Выкл.]

Настройки папки

Установите, следуте ли использовать "Папка" в функциях факса.

Значение по умолчанию: [Выкл.]

- Печать файла, принятого в режиме блокировки памяти

- Регистрация информации факса

- Настройки параметров