РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Настройка сервера WINS

В этом разделе поясняется конфигурирование WINS сервера.

Принтер можно настроить таким образом, чтобы можно было зарегистрировать его имя NetBIOS с сервером WINS при включении питания. В этом случае будет активировано имя NetBIOS принтера, который будет указан в SmartDeviceMonitor for Admin даже в среде DHCP.

- WINS-сервер совместим с диспетчером WINS в Windows 2000 Server.

- Подробнее о настройках WINS сервера см. в справке Windows.

- Если WINS сервер не отвечает, имя NetBIOS регистрируется через трансляцию.

- Имя NetBIOS может быть введено с использованием 15 алфавитно-цифровых символов.

См. также

Использование Web Image Monitor
Использование telnet