| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Правила и нормы

При эксплуатации данного устройства необходимо соблюдать перечисленные ниже правила.

| Не пользуйтесь легковоспламеняющимися спреями или растворителями вблизи аппарата. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

| Перед перемещением аппарата отсоединяйте сетевой кабель от стенной розетки. Во время перемещения принтера избегайте повреждения сетевого кабеля из-за попадания под аппарат. Несоблюдение данных правил может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

- Не выключайте выключатель основного питания при свечении или мигании индикатора рабочего переключателя. Это может привести к повреждению жесткого диска.

- Перед отключением вилки от розетки электропитания или выключением выключателя основного питания убедитесь, что на экране отображается значение объема свободной памяти, равное 100%. См. раздел "Включение/выключение питания".

- Не дотрагивайтесь до поверхностей рядом с блоком термозакрепления. Они сильно нагреваются в процессе работы.

- После продолжительного сканирования стекло экспонирования может немного нагреться - это не является признаком неисправности.

- Поверхности вокруг вентиляционных отверстий могут нагреваться. Это вызвано потоком отводимого нагретого воздуха и не является неисправностью.

- При перемещении устройства из холодного помещения в теплое внутри устройства может конденсироваться влага. Не используйте устройство в течение часа после перемещения. В течение этого времени происходит адаптация устройства к новым условиям эксплуатации.

- Устройство может работать неправильно при слишком высокой внутренней температуре. Не закрывайте входные и выходные вентиляционные отверстия устройства.

- Не отключайте питание во время работы устройства. См. раздел "Включение/выключение питания".

- Не открывайте крышки устройства во время его работы. Это может привести к неправильной подаче бумаги.

- Не перемещайте и не наклоняйте устройство при включенном питании.

- Не допускайте попадания внутрь устройства мелких предметов, например, канцелярских скрепок, и застревания их там.

- Не стучите по устройству во время работы (например, не используйте поверхности устройства для выравнивания краев стопки бумаги).

- В зависимости от температуры и влажности окружающей среды во время печати из вентиляционного отверстия за панелью управления может выходить пар. Это пары воды, содержащиеся в бумаге, а не неисправность аппарата.

- При конденсации влаги внутри устройства в результате изменения температуры печать на устройстве может выполняться неправильно. Для сведения действия влажности к минимуму используйте дополнительные антиконденсационные нагреватели.

- Обязательно запишите зарегистрированные параметры устройства на случай их потери при повреждении или неисправности.

- Компания-изготовитель не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования или поломки устройства, утраты настроек или использования устройства.

Вентиляция

При длительной эксплуатации данного аппарата в замкнутом пространстве без хорошей вентиляции и при печати большого объема документов в таких условиях можно почувствовать необычный запах.

Это может привести к тому, что отпечатки также будут иметь необычный запах.

При возникновении необычного запаха регулярно проветривайте помещение для поддержания комфортной рабочей среды.

- Установите аппарат таким образом, чтобы воздух из вентиляционных отверстий аппарата не дул в сторону людей.

- Производительность вентиляции должна превышать 30 м3 в час на человека.

Запах от нового аппарата

Новый аппарат может иметь специфический запах. Этот запах станет слабее через неделю.

При возникновении необычного запаха как следует проветрите помещение и обеспечьте циркуляцию воздуха.

- Включение / выключение питания

См. также

Сохранение цветных копий