РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Звуковые сигналы

В приведенной ниже таблице дается описание значений различных звуковых сигналов, генерируемых аппаратом для извещения пользователей об оставленном оригинале и о других состояниях аппарата.

Звуковой сигнал | Значение | Причины
--- | --- | ---
Один короткий сигнал | Принят ввод с панели/экрана. | Нажата клавиша на панели управления или на экранной клавиатуре.
Короткий, а затем длинный сигнал | Отвергнутый ввод на панели/экране. | Была нажата неверная клавиша на панели управления или на экране, или введен неверный пароль.
Один длинный сигнал | Задание выполнено успешно. | Выполнено задание с использованием функций копира/сервера документов.
Два длинных сигнала | Аппарат прогрелся. | Аппарат полностью прогрелся после охлаждения или включения и готов к эксплуатации.
Пять длинных сигналов | Слабый сигнал | Был произведена автоматический сброс посредством упрощенного дисплея функции кпира/сервера документов, функции факса или сканера.
Пять длинных гудков повторяются четыре раза. | Слабый сигнал | На стекле экспонирования был оставлен оригинал или кончилась бумага.
Пять повторяющихся коротких звуковых сигналов. | Громкий сигнал | Аппарат предупреждает пользователя сигналом о замятой бумаге, о необходимости добавки тонера или других возникших проблемах.

- Пользователи не могут отключать звуковую сигнализацию аппарата. Если аппарат подает звуковые сигналы о замятии бумаги или необходимости добавить тонер, и при этом крышки аппарата закрываются и открываются в течение короткого промежутка времени, аварийный сигнал может продолжать генерироваться даже после восстановления нормального состояния аппарата.

- Можно включить или выключить звуковые сигналы. Для получения подробной информации о Звук при вводе с панели см. руководство по управлению сетью и системным параметрам.