РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Определение места замятия бумаги

В случае нарушения подачи удалите замятую бумагу или оригинал в соответствии с инструкциями, приведенными на этикетке, находящейся внутри финишера или на передней крышке.

Сбой подачи произошел в месте, соответствующей букве, отображаемой на панели управления.

Нажмите клавишу того участка, с которого требуется удалить замятую бумагу.

После завершения каждого шага нажмите на [След.]. Для возврата к предыдущему шагу нажмите клавишу [Пред.].

После удаления всех замятых листов бумаги приведите аппарат в исходное состояние.

- Могут гореть индикаторы сразу нескольких зон. В этом случае проверьте все указанные зоны.

- Если в первой контрольной зоне нет замятой бумаги, просмотрите другие указанные зоны.