| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Специальных отправителей обрабатывать по-другому

В этом разделе описываются настройки специальных отправителей.

При программировании специальных отправителей предварительно для каждого отправителя можно установить следующие функции:

- Авторизованный прием

- Переадресация

- Объем печати принятых файлов

- 2-сторонняя печать

- Блокировка памяти

- Лоток для бумаги

Для программирования ваших отправителей используйте Свое имя или Свой факс в„–. Если аппарат отправителя имеет того же изготовителя, запрограммируйте Свое имя, которое уже было использовано как отправитель. Если аппарат произведен другим изготовителем, используйте Свой факс в„–.

Вы можете использовать одинаковые настройки для всех программируемых номеров. После этого при необходимости можно индивидуализировать номера с помощью функции Регистрация специальных отправителей.

Могут быть запрограммированы следующие элементы:

- Специальные отправители

  Может быть зарегистрировано до 250 специальных отправителей. В случае применения G3, для каждого имени можно использовать макс. 24 знака.

- Полное/частичное соглашение

  При программировании собственных имен и имен факсов для нескольких адресатов, для идентификации адресатов можно запрограммировать общую последовательность знаков.

  Программируемый адресат (Свое имя) | Количество запрограммированных идентификаций
  --- | ---
  ФИЛИАЛ В НЬЮ-ЙОРКЕ ФИЛИАЛ В ГОН-КОНГЕ ФИЛИАЛ В СИДНЕЕ | 3

  Использование частичного совпадения

  Программируемый адресат (Свое имя) | Количество запрограммированных идентификаций
  --- | ---
  ФИЛИАЛ | 1

  Вы можете запрограммировать до 250 символов.

  При сравнении идентификаций пробелы игнорируются.

  Вы можете использовать символы со следующими функциями:

  - Переадресация

  - Специальная функция приема

  - Авторизованный прием

  При частичном соглашении можно ввести до 24 знаков адреса электронной почты, чтобы использовать его как собственное имя или имя факса.

- Нельзя программировать отправителей как Специальных отправителей, если они не имеют Своего имени или Свой факс. в„–.

- Аппарат не может различать между SEP Документами приема с кодом и Специальными отправителями.

- С приемом от Интернет-факса нельзя использовать следующие функции.

  - Авторизованный прием для отправителя

  - Объем печати принятого файла для отправителя

  - Блокировка памяти для отправителя

- Вы можете запрограммировать до 24 знаков для отправителя.

- Запрограммируйте адрес электронной почты, чтобы использовать переадресацию, 2-стороннюю печать или лоток для бумаги с приемом Интернет-факса.

- Свое имя и Свой факс.в„– можно проверить с помощью журнала. С помощью заданного списка отправителей можно проверить запрограммированных Специальных отправителей.

См. также

Авторизованный прием
Объем печ.прин.ф-ла
Переадресация
2-сторонняя печать
Блокировка памяти
Лоток для приема
Програм./изменение спец. отправителей
Авториз.передача для отправ.
Объем печати принятого файла для отправителя
Возврат отпр.
Печать 2-стор. отправ.
Блокировка памяти для отправителя
Лоток отправ.
Програм. нач. установки спец. отправителя
Удаление специального отправителя