| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Полный режим T.37

Этот аппарат поддерживает полный режим T.37. Полный режим T.37 является международным стандартом для передачи интернет-факсов. (Рекомендации ITU-T, RFC2532)

Если сообщение Интернет-факса осуществляется между аппаратами, совместимыми с полным режимом T.37, принимающая сторона направляет уведомление о получении (отправлено) в ответ на запрос о подтверждении получения, вложенное в отправленное сообщение эл. почты. Данное уведомление о получении включает информацию о возможностях приема стороны получателя (тип сжатия, размер бумаги и разрешение). Если в Адрес.книге получатель зарегистрирован как адресат с полным режимом, сторона отправителя автоматически регистрирует информацию о приеме в Адрес.книге. Получение данной информации позволяет отправить следующий документ Интернет-факса.

Отправка подтверждения получения

Если отправитель запрашивает уведомление о получении, то при получении электронной почты получатель отправляет подтверждение, содержащее информацию о возможностях принимающего аппарата (тип сжатия, формат бумаги и разрешение).

Регистрация полученного содержимого подтверждения приема

Когда отправитель получает уведомление о получении, содержащее возможности приема аппарата получателя, он проверяет, чтобы конечный адрес получателя был внесен в Адрес.книгу. Если он запрограммирован как адрес с полным режимом, отправитель автоматически регистрирует возможности приема аппарата получателя. Регистрируемые данные о возможностях приема обновляются каждый раз при получении отправителем новой информации о возможностях приема. На основе этой информации отправитель может отправлять документы получателю.

Если принимающий аппарат запрограммирован в Адрес.книге как аппарат с простым режимом или не запрограммирован вовсе, информация о возможностях приема аппарата получателя не может быть зарегистрирована.

Если информация о возможностях приема аппарата получателя известна, ее можно установить вручную.

Запрос на уведомление о получении

Если аппарат получателя поддерживает полный режим T.37 и запрограммирован в Адрес.книге как аппарат с полным режимом, то данный аппарат запрашивает у получателя уведомление о получении. Затем аппарат получает подтверждение получения (отправлено), содержащее возможности приема получателя.

- Подробную информацию о запросе на уведомление о получении с этого аппарата см. в разделе "Запрос на уведомление о получении".

- Чтобы вручную запрограммировать информацию о возможностях приема аппарата получателя, используйте приложение Web Image Monitor. Подробную информацию о программировании информации получателя см. в разделе “Программирование информации адресата в веб-браузере”.

- При использовании передачи интернет-факса можно одновременно отправить документы нескольким адресатам. Однако если указаны адресаты с полным режимом, то, поскольку каждый адресат может иметь индивидуальные возможности приема, передача выполняется последовательно каждому адресату в указанном порядке.

- Запрос на уведомление о получении

- Программирование информации об адресатах из Web-браузера