| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Страница глав

Указанная страница печатается на той же стороне, что и первая страница, как в книге. Кроме этого, можно вставить разделительные листы глав перед указанными страницами.

- Нельзя настроить один и тот же лоток для подачи бумаги под основной документ и разделительные листы.

Можно выбрать один из следующих параметров следующей страницы глав:

- Оставить пустой: вставка пустого листа перед указанными страницами.

- Одна сторона: печать на одной стороне вставленных разделительных листов глав.

- Обе стороны: печать на обеих сторонах вставленных разделительных листов глав.

- Ввести страницу глав: всегда печать на указанной странице на той же стороне, что и на первой странице.

На следующей иллюстрации представлены образцы отпечатков для параметров Оставить пустой, Одна сторона и Ввести страницу глав.

- Оставить пустой

- Одна сторона

  При выборе Обе стороны печать выполняется на обеих сторонах разделительных листов.

- Ввести страницу глав

  Эта функция действует только при дуплексной печати.

Если выбран параметр [Автовыбор лотка] в списке [Входной лоток:] для основной бумаги, бумага выдается из лотка с бумагой ориентации . Таким образом, если для разделительных листов глав установлена ориентация , то ориентация разделительных листов глав и страниц документа не будет совпадать.

- Можно указать до 20 расположений с помощью драйвера принтера.

- Эту функцию можно использовать только вместе с комбинированной (компоновка) печатью.

- Если страница, указанная в качестве разделительного листа главы, является первой страницей первой главы, и титульный лист указан на той же странице, то вставка разделительного листа главы будет отменена вследствие более высокого приоритета функции вставки титульного листа.

- Разделительный лист должен иметь тот же размер и ту же ориентацию, что и основная бумага.

- Дополнительную информацию о способах печати см. в справке драйвера принтера.