| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# В других случаях

Добавьте IP-адрес и имя узла сетевого принтера для файла хостов на компьетере, с которого производится печать. Способы добавления этих настроек зависят от операционной системы.

1. Откройте, например, файл хоста, используя эталонные файлы.

   На компьютерах с операционной системой Windows 2000 файл хоста можно найти в следующей папке:

   `\WINNT\SYSTEM32\DRIVERS\ETC\HOSTS`

   На компьютерах с операционной системой Windows XP/Vista/7 и Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2 файл хоста можно найти в следующей папке:

   `\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ETC\HOSTS`

2. Добавьте IPv4- или IPv6-адрес и имя хоста для файла хостов, используя следующий формат:

   `192.168.15.16 host # NP`

   «192.168.15.16» - это IPv4-адрес, «host» - хост-имя принтера, а «#NP» заменяется на комментарий. Вставьте пробел или символ табуляции между «192.168.15.16» и «host», между «host» и «#NP», причем все это напишите в одной строке.

   `2001:DB::100 host # NP`

   «2001:DB::100» - это IPv6-адрес, «host» - хост-имя принтера, а «#NP» заменяется на комментарий. Вставьте пробел или символ табуляции между «2001:DB::100» и «host», между «host» и «#NP», причем все это напишите в одной строке.

3. Сохраните файл.

- При использовании имени хоста в системе Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2 с протоколом IPv6 выполните разрешение имени хоста с использованием внешнего DNS-сервера. Файл хоста не удастся использовать.