| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Без снятия трубки

Функция "Без снятия трубки" позволяет выполнять набор номера, сопровождающийся тональным сигналом из внутреннего динамика.

Можно отправить факс для проверки соединения.

- Эта функция недоступна для дополнительного модуля интерфейса G3, интернет-факса и IP-факса, а также для передачи адресатам электронной почты и в папки.

1. Разместите оригинал и выберите требуемые значения параметров сканирования.

2. Нажмите клавишу [авт.].

   Прослушивается низкий тональный сигнал из внутреннего динамика.

   Чтобы отменить эту операцию, нажмите клавишу [авт.] еще раз.

3. Наберите номер.

   Аппарат немедленно набирает номер адресата.

   В случае ошибки нажмите клавишу [авт.] или [Сброс режимов] и попробуйте еще раз.

4. После установления соединения (раздастся характерный высокий тон) нажмите клавишу [Пуск].

   Начинается передача.

   Для отмены передачи нажмите клавишу [Сброс/Стоп] и удалите оригиналы.

   После передачи появляется экран режима ожидания.

- Эта функция недоступна в некоторых странах.

- О выборе адресата из Адрес.книги см. “Использование адресной книги при указании адресатов”.

- Нажмите клавишу [Зн...], чтобы отобразить экран настройки громкости звука, затем нажмите клавишу [Громче] или [Тише], чтобы отрегулировать громкость звука при неснятой трубке. Громкость можно также запрограммировать в меню Функции факса.

- При наличии на факсимильном аппарате внешнего телефона можно говорить с другой стороной, если слышен голос. Если голос раздастся до нажатия клавиши [Пуск], снимите трубку с внешнего телефона и скажите принимающему, что хотите отправить факсимильный документ (попросите его переключиться на режим факсимильной связи).

- В меню Функции факса существует параметр Время отм.реж.наб. без снятия тр., с помощью которого можно указать время, по истечении которого режим авт. отключается. См. раздел “Основные параметры”.

- Использование адресной книги при указании адресатов

- Общие настройки