| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Использование аппарата в качестве порта печати Windows

Сетевые соединения могут устанавливаться через порт Ethernet и по беспроводной локальной сети.

Доступные порты определяются на основании используемой версии ОС Windows и метода подключения.

Windows 2000

Метод подключения | Доступные порты
--- | ---
Ethernet Беспроводная ЛВС | Стандартный порт TCP/IP Порт LPR Порт SmartDeviceMonitor for Client

Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2

Метод подключения | Доступные порты
--- | ---
Ethernet Беспроводная ЛВС | Стандартный порт TCP/IP Порт IPP Порт LPR Порт SmartDeviceMonitor for Client

Windows Vista/7, Windows Server 2008/2008 R2

Метод подключения | Доступные порты
--- | ---
Ethernet Беспроводная ЛВС | Стандартный порт TCP/IP Порт IPP Порт LPR Порт WSD Порт SmartDeviceMonitor for Client

- См. описание процедур установки драйвера принтера для каждого типа порта.

- Подробнее о стандартном порте TCP/IP см. в разделе "Установка драйвера принтера".

- Дополнительную информацию о порте IPP см. в разделе "Установка драйвера принтера".

- Подробнее о порте LPR см. в разделе "Установка драйвера принтера".

- Подробнее о порте WSD см. в разделе "Установка драйвера принтера".

- Дополнительные сведения о порте SmartDeviceMonitor for Client см. в разделе "Установка драйвера принтера".

- При использовании 64-разрядной версии операционной системы загрузите драйвер принтера с веб-сайта производителя.

- Установка драйвера принтера