| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Удаление замятой бумаги

В этом разделе описывается порядок определения места и удаления замятой бумаги.

| Внутренние части устройства могут сильно нагреваться. Не прикасайтесь к частям, имеющим метку "hot surface" (горячая поверхность). Прикосновение к таким деталям может привести к ожогам.

| Некоторые внутренние части устройства очень сильно нагреваются. Поэтому извлекать смятую бумагу следует с осторожностью. Игнорирование данного предупреждения может привести к ожогам.

| Будьте осторожны при установке или извлечении застрявшего листа бумаги из блока сшивания финишера. Существует опасность защемления и травмы пальцев.

- Не выключайте рабочий переключатель питания при устранении неправильной подачи. В результате все настройки копирования будут потеряны.

- Во избежание сбоев подачи бумаги не оставляйте в аппарате кусочки рваной бумаги.

- При частом сбое подачи бумаги обратитесь к представителю сервисной службы.

- Если сообщение об ошибке по-прежнему отображается даже после извлечения замятой бумаги, откройте и закройте переднюю крышку.

- На внутренней стороне передней крышки, а также внутри финишера, имеется наклейка с инструкциями по удалению замятой бумаги.

- При появлении на экране справа подробной инструкции по удалению бумаги, выполните ее.

- Для удаления замятой бумаги можно также использовать процедуру, указанную в меню [Статус сист.].

См. также

Определение места замятия бумаги
Когда отображается A
Когда отображается B
Когда отображается C
Когда отображается D
Когда отображается P (тип 1, 2)
Когда отображается P (тип 3, 4 (модели, оснащенные реверсивным АПД))
Когда отображается Р1 (тип 3, 4 (модели, оснащенные однопроходным АПД двустороннего сканирования))
Когда отображается Р2 (тип 3, 4 (модели, оснащенные однопроходным АПД двустороннего сканирования))
Когда отображается R в случае установки финишера SR 3050
Когда отображается R1 - R5 в случае установки финишера SR 790
Когда отображается R1 - R5 при использовании финишера-брошюровщика SR 3000
Когда отображается R4 - R6 при использовании финишера-брошюровщика SR 3000
Когда отображается R7 - R11 при использовании финишера-брошюровщика SR 3000
Когда отображается R1 - R4 при использовании финишера-брошюровщика SR 3020
Когда отображается R5 - R7 при использовании финишера-брошюровщика SR 3020
Когда отображается R8 - R12 при использовании финишера-брошюровщика SR 3020
Когда отображается R1 - R4 при использовании финишера SR 3030
Когда отображается R5 - R8 при использовании финишера SR 3030
Когда отображается U
Когда отображается Y
Когда отображается Y при использовании лотка большой емкости
Когда отображается Z