| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Параметры лотка для бум.

В этом разделе рассматриваются инструменты пользователя в меню Пар.лот.бум. раздела Параметры системы.

- Если заданный формат бумаги отличается от формата бумаги, загруженной в лоток, то возможны сбои при подаче бумаги из-за неправильного определения ее формата.

Приоритет лотков для бумаги: копир (копир/сервер документов)

Укажите лоток, из которого подается бумага.

По умолчанию: [Лоток 1]

Приоритет лотков для бумаги: факс (факс)

Укажите лоток, из которого подается бумага.

По умолчанию: [Лоток 1]

Приоритет лотков для бумаги: принтер (принтер)

Укажите лоток, из которого подается бумага.

По умолчанию: [Лоток 1]

Размер лотка для бумаги: Лоток 2

Выберите формат бумаги, загруженной в лоток

Для лотка 2 можно задавать следующие форматы бумаги:

- [Автоопределение]

- (в основном Европа и Азия)

  A3, A4, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, B5 JIS, C5 Env,

  11 × 17, 11 × 15, 10 × 14, 81/2 × 14, 81/2 × 13,

  81/2 × 11, 81/2 × 11, 81/4 × 14, 81/4 × 13,

  8 × 13, 8 × 10, 71/4 × 101/2, 71/4 × 101/2, 41/8 × 91/2,

  8K, 16K, 16K

- (в основном Северная Америка)

  11 × 17, 11 × 15, 10 × 14, 81/2 × 14, 81/2 × 13,

  81/2 × 11, 81/2 × 11, 81/4 × 14, 81/4 × 13,

  8 × 13, 8 × 10, 71/4 × 101/2, 71/4 × 101/2, 41/8 × 91/2,

  A3, A4, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, B5 JIS, C5 Env,

  8K, 16K, 16K

- [Нест.размер]

По умолчанию: [Автоопределение]

Можно указать нестандартный формат в пределах 182,0 - 297,0 мм (7,17 - 11,69 дюйма) по вертикали и в пределах 148,0 - 432,0 мм (5,83 - 17,00 дюймов) по горизонтали.

Подробности об автоопределении формата бумаги см. в руководстве "Об этом аппарате".

Размер бумаги в лотке: Лоток 3-4 (когда установлены нижние лотки для бумаги.)

Выберите формат бумаги, загруженной в лоток

Для лотков 3 и 4 можно задавать следующие форматы бумаги:

- [Автоопределение]

- (в основном Европа и Азия)

  A3, A4, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, B5 JIS, C5 Env,

  11 × 17, 11 × 15, 10 × 14, 81/2 × 14, 81/2 × 13,

  81/2 × 11, 81/2 × 11, 81/4 × 14, 81/4 × 13,

  8 × 13, 8 × 10, 71/4 × 101/2, 71/4 × 101/2, 41/8 × 91/2,

  8K, 16K, 16K

- (в основном Северная Америка)

  11 × 17, 11 × 15, 10 × 14, 81/2 × 14, 81/2 × 13,

  81/2 × 11, 81/2 × 11, 81/4 × 14, 81/4 × 13,

  8 × 13, 8 × 10, 71/4 × 101/2, 71/4 × 101/2, 41/8 × 91/2,

  A3, A4, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, B5 JIS, C5 Env,

  8K, 16K, 16K

- [Нест.размер]

По умолчанию: [Автоопределение]

Можно указать нестандартный формат в пределах 182,0 - 297,0 мм (7,17 - 11,69 дюйма) по вертикали и в пределах 148,0 - 432,0 мм (5,83 - 17,00 дюймов) по горизонтали.

Подробности об автоопределении формата бумаги см. в руководстве "Об этом аппарате".

Размер лотка для бумаги: Лоток 3 (когда установлен нижний лоток для бумаги.) (Тип 1 и 2)

Выберите формат бумаги, загруженной в лоток

Для лотка 3 можно задавать следующие форматы бумаги:

- [Автоопределение]

- (в основном Европа и Азия)

  A3, A4, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, B5 JIS, C5 Env,

  11 × 17, 11 × 15, 10 × 14, 81/2 × 14, 81/2 × 13,

  81/2 × 11, 81/2 × 11, 81/4 × 14, 81/4 × 13,

  8 × 13, 8 × 10, 71/4 × 101/2, 71/4 × 101/2, 41/8 × 91/2,

  8K, 16K, 16K

- (в основном Северная Америка)

  11 × 17, 11 × 15, 10 × 14, 81/2 × 14, 81/2 × 13,

  81/2 × 11, 81/2 × 11, 81/4 × 14, 81/4 × 13,

  8 × 13, 8 × 10, 71/4 × 101/2, 71/4 × 101/2, 41/8 × 91/2,

  A3, A4, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, B5 JIS, C5 Env,

  8K, 16K, 16K

- [Нест.размер]

По умолчанию: [Автоопределение]

Можно указать нестандартный формат в пределах 182,0 - 297,0 мм (7,17 - 11,69 дюйма) по вертикали и в пределах 148,0 - 432,0 мм (5,83 - 17,00 дюймов) по горизонтали.

Подробности об автоопределении формата бумаги см. в руководстве "Об этом аппарате".

Размер лотка для бумаги: Лоток 2-4 (при установленном лотке для бумаги небольшого формата.)

Выберите формат бумаги, загруженной в лоток

Для лотков 2-4 можно задавать следующие форматы бумаги:

- A4, A5, A5, A6, B5 JIS, B6 JIS,

  C5 Env, C6 Env, C6 Env, DL Env, DL Env,

  81/2 × 11, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2,

  41/8 × 91/2, 37/8 × 71/2, 37/8 × 71/2,

- [Нест.размер]

Значение по умолчанию:

(в основном Европа и Азия)

[A4]

(в основном Северная Америка)

[81/2 × 11]

Можно указать нестандартный формат бумаги в пределах 100,0 - 220,0 мм (3,94 - 8,66 дюйма) по вертикали и в пределах 148,0 - 432,0 мм (5,83 - 17,00 дюйма) по горизонтали.

Нельзя вместо нижнего лотка для бумаги установить лоток для бумаги небольшого формата

Размер бумаги обходного лотка принтера

Укажите формат бумаги в обходном лотке при печати данных с компьютера.

Для обходного лотка можно задать следующие форматы бумаги:

- [Автоопределение]

- A3, A4, A4, A5, A5, A6, B4 JIS, B5 JIS, B5 JIS, B6 JIS,

  C5 Env, C5 Env, C6 Env, C6 Env, DL Env, DL Env, 12 × 18,

  11 × 17, 11 × 15, 10 × 14, 81/2 × 14, 81/2 × 13,

  81/2 × 11, 81/2 × 11, 81/4 × 14, 81/4 × 13,

  8 × 13, 8 × 10, 71/4 × 101/2, 71/4 × 101/2,

  51/2 × 81/2, 41/8 × 91/2, 41/8 × 91/2, 37/8 × 71/2, 37/8 × 71/2,

  8K, 16K, 16K

- [Нест.размер]

По умолчанию: [Автоопределение]

Подробности об автоопределении формата бумаги см. в руководстве "Об этом аппарате".

Можно указать нестандартный формат в пределах 90,0 - 305,0 мм (3,55 - 12,00 дюймов) по вертикали и в пределах 148,0 - 600,0 мм (5,83 - 23,62 дюйма) по горизонтали

Для того, чтобы пользователи могли указать горизонтальный размер в пределах 600-1260 мм в параметре "Нестандартный формат", необходимо сначала указать другие параметры. Для получения подробной информации об указании настраиваемых размеров бумаги обратитесь к поставщику оборудования или в сервисный центр.

Тип бумаги: Вход.лоток

Этот параметр определяет, отображать ли на дисплее тип бумаги, загруженной в обходной лоток.

Для обходного лотка можно задать следующие типы бумаги:

- [Не отображать], [Переработ.], [Цветн. бумага], [Бланк], [Этик. (накл.)], [Бумага с печ.], [В/сортн.бумага], [Пачка карточек], [OHP (Прозрачн.)], [Спец.бум.1], [Спец.бум.2], [Спец.бум.3], [Конверт], [Бум.с покр.], [Бум.с покр.:Глян]

Для обходного лотка можно задать следующие параметры плотности бумаги:

- [Тонкая бумага] (52 - 59 г/м2, 14 - 16 фунтов пачка)

- [Обычн.бум.] (60 - 81 г/м2, 16 - 20 фунтов пачка)

- [Сред.толщ.] (82 - 105 г/м2, 20 - 28 фунтов пачка)

- [Толст.бумага 1] (106 - 169 г/м2, 28 фунтов пачка - 90 фунтов указатели)

- [Толст.бумага 2] (170 - 220 г/м2, 65 - 80 фунтов обложки)

- [Толст.бумага 3] (221 - 256 г/м2, 80 фунтов обложки - 140 фунтов указатели)

- [Толст.бумага 4] (257 - 300 г/м2, 140 фунтов указатели - 110 фунтов обложки)

Значение по умолчанию для параметра "Тип бумаги": [Не отображать]

Значение по умолчанию для параметра "Толщ.бумаги": [Обычн.бум.]

Значение по умолчанию для параметра "Применить дуплекс": [Да]

Подробную информацию о соотношении возможных форматов бумаги и плотности см. в руководстве "Об этом аппарате".

Подробную информацию о рекомендуемых условиях использования плотной бумаги см. в руководстве "Об этом аппарате".

Тип бумаги: Лоток 1

Настраивает дисплей таким образом, чтобы отображался тип бумаги, загруженной в лоток 1.

Эта информация используется функцией печати для автоматического выбора лотка с бумагой.

Для лотка 1 можно задать следующие типы бумаги:

- [Не отображать], [Переработ. ], [Цветн. бумага], [Бланк], [Бумага с печ.], [В/сортн.бумага], [Пачка карточек], [Спец.бум.1], [Спец.бум.2], [Спец.бум.3], [Бум.с покр:Глян]

Для лотка 1 можно задать следующие значения плотности бумаги:

- [Обычн.бум.] (60 - 81 г/м2, 16 - 20 фунтов пачка)

- [Сред.толщ.] (82 - 105 г/м2, 20 - 28 фунтов пачка)

- [Толст.бумага 1] (106 - 169 г/м2, 28 фунтов пачка - 90 фунтов указатели)

- [Толст.бумага 2] (170 - 220 г/м2, 65 - 80 фунтов обложки)

- [Толст.бумага 3] (221 - 256 г/м2, 80 фунтов обложки - 140 фунтов указатели)

Значение по умолчанию для параметра "Тип бумаги": [Не отображать]

Значение по умолчанию для параметра "Толщ.бумаги": [Обычн.бум.]

Значение по умолчанию для параметра "Применить дуплекс": [Да]

Значение по умолчанию для параметра "Прим.автовыб.б.": [Да]

При выбранном значении [Нет] для параметра "Прим.автовыб. б.", рядом с лотком отображается значок ключа.

Функцию копира Прим.автовыб.бум. можно выбрать только в случае, если выбраны значения [Не отображать] и [Переработ.]. При выбранном значении [Нет] функция Автовыбор бумаги недоступна.

Подробную информацию о соотношении возможных форматов бумаги и плотности см. в руководстве "Об этом аппарате".

Подробную информацию о рекомендуемых условиях использования плотной бумаги см. в руководстве "Об этом аппарате".

Тип бумаги: Лоток 2

Настраивает дисплей таким образом, чтобы отображался тип бумаги, загруженной в лоток 2.

Эта информация используется функцией печати для автоматического выбора лотка с бумагой.

Для лотка 2 можно задать следующие типы бумаги:

- [Не отображать], [Переработ.], [Цветн. бумага], [Бланк], [Бумага с печ.], [В/сортн.бумага], [Пачка карточек], [Спец.бум.1], [Спец.бум.2], [Спец.бум.3], [Конверт], [Бум.с покр.], [Бум.с покр:Глян]

Для лотка 2 можно задать следующие значения плотности бумаги:

- [Обычн.бум.] (60 - 81 г/м2, 16 - 20 фунтов пачка)

- [Сред.толщ.] (82 - 105 г/м2, 20 - 28 фунтов пачка)

- [Толст.бумага 1] (106 - 169 г/м2, 28 фунтов пачка - 90 фунтов указатели)

- [Толст.бумага 2] (170 - 220 г/м2, 65 - 80 фунтов обложки)

- [Толст.бумага 3] (221 - 256 г/м2, 80 фунтов обложки - 140 фунтов указатели)

Значение по умолчанию для параметра "Тип бумаги": [Не отображать]

Значение по умолчанию для параметра "Толщ.бумаги": [Обычн.бум.]

Значение по умолчанию для параметра "Применить дуплекс": [Да]

Значение по умолчанию для параметра "Прим.автовыб.б.": [Да]

При выбранном значении [Нет] для параметра "Прим.автовыб. б.", рядом с лотком отображается значок ключа.

Функцию копира Прим.автовыб.бум. можно выбрать только в случае, если выбраны значения [Не отображать] и [Переработ.]. При выбранном значении [Нет] функция Автовыбор бумаги недоступна.

Подробную информацию о соотношении возможных форматов бумаги и плотности см. в руководстве "Об этом аппарате".

Подробную информацию о рекомендуемых условиях использования плотной бумаги см. в руководстве "Об этом аппарате".

Тип бумаги: Лоток 3 - 4 (когда установлены нижние лотки для бумаги.)

Настраивает дисплей таким образом, чтобы отображался тип бумаги, загруженной в лотки 3 - 4.

Эта информация используется функцией печати для автоматического выбора лотка с бумагой.

Для лотков 3 - 4 можно задать следующие типы бумаги:

- [Не отображать], [Переработ.], [Цветн. бумага], [Бланк], [Бумага с печ.], [В/сортн.бумага], [Пачка карточек], [Спец.бум.1], [Спец.бум.2], [Спец.бум.3], [Конверт], [Бум.с покр.], [Бум.с покр:Глян]

Для лотков 3 - 4 можно задать следующие виды плотности бумаги:

- [Обычн.бум.] (60 - 81 г/м2, 16 - 20 фунтов пачка)

- [Сред.толщ.] (82 - 105 г/м2, 20 - 28 фунтов пачка)

- [Толст.бумага 1] (106 - 169 г/м2, 28 фунтов пачка - 90 фунтов указатели)

- [Толст.бумага 2] (170 - 220 г/м2, 65 - 80 фунтов обложки)

- [Толст.бумага 3] (221 - 256 г/м2, 80 фунтов обложки - 140 фунтов указатели)

Значение по умолчанию для параметра "Тип бумаги": [Не отображать]

Значение по умолчанию для параметра "Толщ.бумаги": [Обычн.бум.]

Значение по умолчанию для параметра "Применить дуплекс": [Да]

Значение по умолчанию для параметра "Прим.автовыб.б.": [Да]

При выбранном значении [Нет] для параметра "Прим.автовыб. б.", рядом с лотком отображается значок ключа.

Функцию копира Прим.автовыб.бум. можно выбрать только в случае, если выбраны значения [Не отображать] и [Переработ.]. При выбранном значении [Нет] функция Автовыбор бумаги недоступна.

Подробную информацию о соотношении возможных форматов бумаги и плотности см. в руководстве "Об этом аппарате".

Подробную информацию о рекомендуемых условиях использования плотной бумаги см. в руководстве "Об этом аппарате".

Тип бумаги: Лоток 3 (Когда установлен лоток 3 для бумаги (ЛБЕ).)

Настраивает дисплей таким образом, чтобы отображался тип бумаги, загруженной в лоток 3 (ЛБЕ).

Эта информация используется функцией печати для автоматического выбора лотка с бумагой.

Для лотка 3 (ЛБЕ) можно задавать следующие типы бумаги:

- [Не отображать], [Переработ.], [Цветн. бумага], [Бланк], [Бумага с печ.], [В/сортн.бумага], [Пачка карточек], [Спец.бум.1], [Спец.бум.2], [Спец.бум.3], [Бум.с покр.], [Бум.с покр:Глян]

Для лотка 3 можно задать следующие значения плотности бумаги:

- [Обычн.бум.] (60 - 81 г/м2, 16 - 20 фунтов пачка)

- [Сред.толщ.] (82 - 105 г/м2, 20 - 28 фунтов пачка)

- [Толст.бумага 1] (106 - 169 г/м2, 28 фунтов пачка - 90 фунтов указатели)

- [Толст.бумага 2] (170 - 220 г/м2, 65 - 80 фунтов обложки)

- [Толст.бумага 3] (221 - 256 г/м2, 80 фунтов обложки - 140 фунтов указатели)

Значение по умолчанию для параметра "Тип бумаги": [Не отображать]

Значение по умолчанию для параметра "Толщ.бумаги": [Обычн.бум.]

Значение по умолчанию для параметра "Применить дуплекс": [Да]

Значение по умолчанию для параметра "Прим.автовыб.бум.": [Нет]

При выбранном значении [Нет] для параметра "Прим.автовыб. б.", рядом с лотком отображается значок ключа.

Функцию копира Прим.автовыб.бум. можно выбрать только в случае, если выбраны значения [Не отображать] и [Переработ.]. При выбранном значении [Нет] функция Автовыбор бумаги недоступна.

Подробную информацию о соотношении возможных форматов бумаги и плотности см. в руководстве "Об этом аппарате".

Подробную информацию о рекомендуемых условиях использования плотной бумаги см. в руководстве "Об этом аппарате".

Тип бумаги: Лоток 3 (когда установлен нижний лоток для бумаги.) (Тип 1 и 2)

Настраивает дисплей таким образом, чтобы отображался тип бумаги, загруженной в лоток 3.

Эта информация используется функцией печати для автоматического выбора лотка с бумагой.

Для лотка 3 можно задать следующие типы бумаги:

- [Не отображать], [Переработ.], [Цветн. бумага], [Бланк], [Бумага с печ.], [В/сортн.бумага], [Пачка карточек], [Спец.бум.1], [Спец.бум.2], [Спец.бум.3], [Конверт], [Бум.с покр.], [Бум.с покр:Глян]

Для лотка 3 можно задать следующие значения плотности бумаги:

- [Обычн.бум.] (60 - 81 г/м2, 16 - 20 фунтов пачка)

- [Сред.толщ.] (82 - 105 г/м2, 20 - 28 фунтов пачка)

- [Толст.бумага 1] (106 - 169 г/м2, 28 фунтов пачка - 90 фунтов указатели)

- [Толст.бумага 2] (170 - 220 г/м2, 65 - 80 фунтов обложки)

- [Толст.бумага 3] (221 - 256 г/м2, 80 фунтов обложки - 140 фунтов указатели)

Значение по умолчанию для параметра "Тип бумаги": [Не отображать]

Значение по умолчанию для параметра "Толщ.бумаги": [Обычн.бум.]

Значение по умолчанию для параметра "Применить дуплекс": [Да]

Значение по умолчанию для параметра "Прим.автовыб.б.": [Да]

При выбранном значении [Нет] для параметра "Прим.автовыб. б.", рядом с лотком отображается значок ключа.

Функцию копира Прим.автовыб.бум. можно выбрать только в случае, если выбраны значения [Не отображать] и [Переработ.]. При выбранном значении [Нет] функция Автовыбор бумаги недоступна.

Подробную информацию о соотношении возможных форматов бумаги и плотности см. в руководстве "Об этом аппарате".

Подробную информацию о рекомендуемых условиях использования плотной бумаги см. в руководстве "Об этом аппарате".

Тип бумаги: ЛБЕ (когда установлен ЛБЕ.)

Этот параметр определяет, отображать ли на дисплее тип бумаги, загруженной в ЛБЕ.

Эта информация используется функцией печати для автоматического выбора лотка с бумагой.

Для ЛБЕ можно задать следующие типы бумаги:

- [Не отображать], [Переработ.], [Цветн. бумага], [Бланк], [Бумага с печ.], [В/сортн.бумага], [Пачка карточек], [Спец.бум.1], [Спец.бум.2], [Спец.бум.3], [Бум.с покр.], [Бум.с покр:Глян]

Для ЛБЕ можно задать следующие значения плотности бумаги.

- [Обычн.бум.] (60 - 81 г/м2, 16 - 20 фунтов пачка)

- [Сред.толщ.] (82 - 105 г/м2, 20 - 28 фунтов пачка)

- [Толст.бумага 1] (106 - 169 г/м2, 28 фунтов пачка - 90 фунтов указатели)

- [Толст.бумага 2] (170 - 220 г/м2, 65 - 80 фунтов обложки)

- [Толст.бумага 3] (221 - 256 г/м2, 80 фунтов обложки - 140 фунтов указатели)

Значение по умолчанию для параметра "Тип бумаги": [Н е отображать]

Значение по умолчанию для параметра "Толщ.бумаги": [Обычн.бум.]

Значение по умолчанию для параметра "Применить дуплекс": [Да]

Значение по умолчанию для параметра "Прим.автовыб.б.": [Да]

При выбранном значении [Нет] для параметра "Прим.автовыб. б.", рядом с лотком отображается значок ключа.

Функцию копира Прим.автовыб.бум. можно выбрать только в случае, если выбраны значения [Не отображать] и [Переработ.]. При выбранном значении [Нет] функция Автовыбор бумаги недоступна.

Подробную информацию о соотношении возможных форматов бумаги и плотности см. в руководстве "Об этом аппарате".

Подробную информацию о рекомендуемых условиях использования плотной бумаги см. в руководстве "Об этом аппарате".

Лоток для обложек

Можно указать и отобразить лоток, использующийся для печати передней обложки.

После выбора лотка для бумаги можно также указать время отображения и способ копирования для двустороннего копирования.

По умолчанию: [Выкл.]

Когда выбран параметр [В выбр. режиме], настройки лотка для передней обложки появятся только в том случае, если выбрана функция обложки или разделительных листов.

Когда выбран параметр [Постоянно], лоток для передней обложки будет отображаться всегда.

Лоток разд.листов

Можно указать и отобразить лоток, использующийся для настройки разделительных листов.

Кроме того, можно указать и отобразить время отображения и способ копирования для двустороннего копирования.

По умолчанию: [Выкл.]

Когда выбран параметр [В выбр. режиме], настройки лотка для разделительных листов появятся только в том случае, если выбрана функция обложки или разделительных листов.

Когда выбран параметр [Постоянно], лоток для разделительных листов будет отображаться всегда.

- Для аппарата можно задать типы бумаги [Обычн.бумага 1] и [Обычн.бумага 2]. По умолчанию установлено значение [Обыкн.бумага 2]. Для получения подробной информации о настройке типа бумаги см. руководство "Об этом аппарате".

- Для получения подробной информации о доступе к настройке Параметры системы см. раздел "Доступ к инструментам пользователя".

- Доступ к инструментам пользователя