РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Программирование конечного получателя

- Для каждого специального отправителя может быть запрограммирован только один конечный получатель. Для регистрации двух и более конечных получателей следует использовать групповых адресатов. Однако, в группе может быть указано не более 498 адресатов.

Нажмите на [Функции факса].

Нажмите на [Уст.прием.].

Нажмите на [Переадресация].

Нажмите [Вкл.].

Если имеется уже запрограммированный конечный получатель, то отображается имя получателя. Если вы хотите изменить получателя, нажмите на [Получатель] и перейдите к шагу 5.

Для отмены переадресации нажмите на [Выкл.] и перейдите к шагу 9.

Укажите Конечного получателя, используя список адресатов, а затем нажмите на [OK].

Выберите вкладку типа передачи для переключения адресатов между номером факса, адресом Интернет-факса, адресом эл.почты и папкой назначения.

В списке адресатов факса появляется адресат IP-факса.

Установите адрес эл.почты в пункте Управление адресной книгой раздела Инструм.админ. в меню Параметры системы. Для получения подробной информации см.Руководство по управлению сетью и системным параметрам.

Установите папку назначения в пункте Управление адресной книгой раздела Инструм.админ. в меню Параметры системы. Для получения подробной информации см.Руководство по управлению сетью и системным параметрам.

Если указан адресат папки для переадресации, можно указать формат файла, используемый для переадресации. См. “Настройка параметров” (переключатель 21, бит 3).

Если при вводе допущена ошибка, нажмите клавишу [Сброс] перед нажатием клавиши [ОК] и повторите ввод.

Нажмите на [Безопасность].

Если не указана функция безопасности, перейдите к шагу 9.

В установке безопасности используется аутентификация S/MIME. Для подробной информации о настройках безопасности обратитесь к вашему администратору.

Выберите функции безопасности.

Для указания шифрования документов переадресации нажмите на [Шифрование]. Для использования функции шифрования адрес должен быть сохранен в Адрес.книге, и включена опция шифрования. Для получения подробной информации о функции Шифрование обратитесь к своему администратору.

Чтобы вложить электронную подпись в документ переадресации, нажмите на [Подпись]. Для получения подробной информацией о функции Подпись обратитесь к своему администратору.

Нажмите [OK].

Нажмите [OK].

Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].

- Выберите в настройках шифрования [Шифровать все] и зашифруйте отправляемую электронную почту независимо от настроек шифрования в пункте [Безопасность]. За подробной информации о шифровании обратитесь к администратору.

- Электронная подпись ограничивается следующими способами, в зависимости от настроек S/MIME в приложении Web Image Monitor. За подробной информацией об электронной подписи обратитесь к администратору.

  - Если задано [Установить отдельно]:

    Вы можете установить [Подпись] в [Безопасность] и вложить электронную подпись в электронную почту для любой передачи.

  - Если задано [Не использовать подписи]:

    Даже при нажатии на [Безопасность], [Подпись] не появляется.

  - Если задано [Использовать подписи]:

    При отправке эл. почты вкладывается электронная подпись. Настройка [Подпись] в установке [Безопасность] не может быть отменена.

- Настройки параметров