РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# О сканировании WIA

С помощью WIA компьютеры, работающие на ОС Windows Vista (SP1 или выше)/7 или Windows Server 2008/2008 R2, могут выполнять сканирование по сети.

- Для использования данного аппарата в качестве сканера WIA необходимо сначала загрузить драйвер WIA с веб-сайта поставщика и установить его на своем компьютере.

Сеть TWAIN также позволяет сканировать по сети; однако TWAIN и WIA предоставляют различные функции сканирования.

В следующей таблице представлены функции TWAIN и WIA. Подробности о TWAIN см. в разделе "Сканирование оригиналов с помощью сетевого сканера TWAIN".

- Сканирование оригиналов с помощью сетевого TWAIN-сканера

Функции сканеров TWAIN и WIA

Функции | TWAIN | WIA
--- | --- | ---
1. Сканирование |  |
Сканирование со стекла экспонирования | Да | Да
Последовательное сканирование с помощью АПД | Да | Да
АПД опережающего типа (Тип 1 и 2) | Нет | Нет
АПД опережающего типа (Тип 3 и 4) | Да | Да *1
Указание количества оригиналов для сканирования из АПД | Да *2 | Да *2
Пр.Просм. | Да | Да*3
Автоопределение |  |
При сканировании со стекла экспонирования | Да | Нет
При сканировании из АПД (смешанные форматы) | Да | Да
При сканировании из АПД (один формат) | Да | Нет
Сканирование с использованием приложения без пользовательских интерфейсов | Да | Да
2. Настройка |  |
Выбор драйвера | Да | Да
Начальн. парам. |  |
Ед.измерения: (мм, дюйм, пиксель) | Да | Нет
Сжатие | Да | Нет
Выравн. | Да | Нет
Запуск со сканера | Да | Нет
Автоопред.ориент. | Да | Нет
Сохр./удалить режим | Да | Нет
Укажите формат оригинала |  |
При сканировании со стекла экспонирования | Да | Да *2
При сканировании из АПД | Да | Да
Ориент.ориг.: | Да | Да *2
Ориентация: | Да | Да *2
Парам.скан.: |  |
1-стор. | Да | Да
2-стор. | Да | Да
2-стор. (верх к верху, верх к низу) | Да | Нет
Разрешение | Да | Да
Яркость: | Да | Да
Контраст: | Да | Да
Порог: | Да | Да *2
Цв./Град.: |  |
Двоичный | Да | Да
Серая шкала | Да | Да
8 цветов | Да | Нет
16770К цветов (Полноцветный) | Да | Да
Крив.Гаммы: | Да | Нет
Стир.фона: | Да | Нет
Дополнит. |  |
Фильтр (Фильтр, Выпадающий цвет) | Да | Нет
Совп.цветов (ICM:, Инверсия) | Да | Нет
Сохр./удалить обл.скан. | Да | Нет
Указание формата оригинала (указание области сканирования вручную) | Да | Нет
Комб./Посл. | Да | Нет
Заверитель | Да | Нет
3. Свойства |  |
Общие |  |
Диагностика (пробное сканирование) | Нет | Да
Аутентиф. |  |
Код польз.: | Да | Да
Основная аутент.польз. | Да | Да
Сетевое подключение |  |
Настройки для использования определенного сканера | Да | Да
SNMP V3 Инфо.об аутент. | Да | Да
Отображение версии драйвера | Да | Да

*1 Эту функцию нельзя отключить.

*2 Для некоторых приложений нельзя ввести настройки этой функции.

*3 Предварительные просмотр не отражает изменения настроек во время отображения. Для просмотра предварительного изображения с внесенными измененными настройками сначала закройте окно предварительного просмотра и затем снова откройте его.