РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Передача из памяти

Режим передачи из памяти используется при отправке стандартного факса, интернет-факса, IP-факса, при передаче по электронной почте, а также в папку.

- Если происходит сбой питания (отключается основной переключатель питания) или машина отключена от розетки более часа, все документы, сохраненные в памяти, удаляются. При включении питания выключателем, печатается протокол сбоя питания, который позволяет проверить список удаленных файлов. Обычное выключение питания выключателем не приводит к удалению сохраненных документов. См. руководство Устранение неполадок.

- Если память переполнена (в правом верхнем углу экрана "Пам.%:" появится значение 0%), то передача из памяти будет отключена. Вместо этого следует использовать режим прямой передачи.

Убедитесь, что клавиша [Пр. Пер.] не подсвечена.

Обычно выбран режим передачи из памяти.

Поместите оригинал в АПД.

Выполните необходимые установки сканирования.

Подробную информацию о параметрах сканирования см. в разделе "Параметры сканирования".

Используя цифровые клавиши или клавишу адресата, укажите адресата.

Если при вводе допущена ошибка, нажмите клавишу [Сброс/Стоп] и введите правильный номер.

Подробную информацию об указании адресата см. в разделе "Указание адреса".

При отправке одного оригинала нескольким адресатам (рассылка), нажмите [Добав.] для указания адресатов.

При добавлении адресата с использованием списка адресов не нужно нажимать [Добав.].

Укажите следующего адресата.

Нажимайте вкладку типа передачи для переключения типа передачи между следующими режимами: факс/IP-факс, интернет-факс, электронная почта или папка.

Можно одновременно выбрать несколько типов передачи.

Нажмите клавишу [Пуск].

- Если общее число запрограммированных адресатов превышает максимальное значение, возможна только прямая передача.

- Информацию о максимальных значениях описанных ниже параметров см. в разделе "Максимальные значения".

  - Количество документов, которые можно сохранить в памяти при передаче из памяти

  - Количество страниц, которые можно сохранить в памяти (с использованием A4 стандарт <ITU-T 1 Chart>)

  - Количество адресатов, которое можно указать для одного файла

  - Количество адресатов, которое можно указать для всех файлов (включая файлы в памяти)

- Установки сканир.

- Указание адресата

- Максимальные значения

См. также

Отправка оригиналов с использованием стекла экспонирования (передача из памяти)
Параллельная передача из памяти
Автоматический повторный набор
Двойной доступ
Последовательность рассылки