| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Направленное масштабирование по размеру (мм)

Укажите длину оригинала и изображения на копии по горизонтали и вертикали.

Копии могут быть уменьшены или увеличены по горизонтали и по вертикали в соответствии с различными коэффициентами масштабирования.

1. Размер оригинала по горизонтали: А мм (дюймов)

2. Размер оригинала по вертикали: В мм (дюймов)

3. Размер копии по горизонтали: а мм (дюймов)

4. Размер копии по вертикали: b мм (дюймов)

Отмерьте и укажите длины оригинала и копии, сравнивая "A" с "a", а "B" с "b".

1. Нажмите кнопку [Уменьш./увелич.].

2. Нажмите кнопку [Лин.мас.мм].

3. Введите с помощью цифровых клавиш размер оригинала по горизонтали и нажмите кнопку [].

4. Введите с помощью цифровых клавиш размер копии по горизонтали и нажмите кнопку [].

5. Введите с помощью цифровых клавиш размер оригинала по вертикали и нажмите кнопку [].

6. Введите с помощью цифровых клавиш размер копии по вертикали и нажмите кнопку [].

7. Дважды нажмите [OK].

- Длину оригинала по горизонтали и вертикали можно ввести с шагом 1 мм (0,1 дюйма). Длина по горизонтали может составлять 1 - 9999 мм (0,1 - 99,9 дюймов); длина оригинала по вертикали составляет 1 - 999 мм (0,1 - 99,9 дюймов). Длину копий по горизонтали и вертикали можно также вводить с шагом 1 мм (0,1 дюйма). Длина копий по горизонтали и вертикали может составлять 1 - 999 мм (0,1 - 99,9 дюймов).

- Чтобы изменить введенное значение, нажмите на соответствующую кнопку и введите новое значение.

- Аппарат выбирает коэффициент машстабирования в пределах 25 и 400%.

- При вводе размера в мм (дюймах), если расчетный коэффициент больше максимального или меньше минимального значения, то он автоматически устанавливается в пределах доступного диапазона. При этом, в некоторых случаях части изображения могут не скопироваться или на копиях появятся белые поля.