| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# bonjour

Используйте команду "bonjour" для отображения настроек, относящихся к bonjour.

Просмотр настроек

Отображаются настройки Bonjour.

`msh> bonjour`

Установка имени сервиса Bonjour

Вы можете указать имя сервиса Bonjour.

`msh> bonjour cname "computer name"`

- Имя компьютера может быть введено с использованием до 63 алфавитно-цифровых символов.

- Если не указать строку символов, отобразится текущая установка.

Настройка информации для локализации инсталляции Bonjour

Вы можете ввести информацию для локализации инсталляции принтера.

`msh> bonjour location "location"`

- Информация о местоположении может быть введена с использованием до 32 алфавитно-цифровых символов.

- Если вы не указали строку символов, то отображается текущая установка.

Порядок установки приоритета для каждого протокола

- msh> bonjour diprint [0-99]

- msh> bonjour lpr [0-99]

- msh> bonjour ipp [0-99]

Вы можете указать порядок очередности для "diprint", "lpr" и "ipp". Меньшие числа указывают на более высокий приоритет.

Настройка IP TTL

`msh> bonjour ipttl [1-255]`

Вы можете указать IP TTL (число маршрутизаторов, которые могут пропускать пакеты).

- По умолчанию 255.

Сброс имени компьютера и информации локализации

Вы можете выполнить сброс имени компьютера и информации о расположении.

`msh> bonjour clear {cname|location}`

- cname: сброс имени компьютера. При перезагрузке компьютера будет отображаться имя компьютера по умолчанию.

- location: сброс информации о расположении. Предыдущая информация о расположении будет удалена.

Конфигурация интерфейса

`msh> bonjour linklocal "interface_name"`

- Если не указать интерфейс, автоматически будет выбираться интерфейс Ethernet.

- Если инсталлируется несколько типов интрефейсов, сконфигурируйте интерфейс, который может устанавливать связь с адресом linklocal.

- Если вы не указали интерфейс, то автоматически выбирается интерфейс Ethernet.

- Указать wlan можно только в том случае, если установлен интерфейс IEEE 802.11.

Интерфейс | Сконфигурированный интерфейс
--- | ---
ether | Интерфейс Ethernet
wlan | Интерфейс IEEE 802.11

Установка печати IPP-SSL

`msh> bonjour ippport {ipp|ssl}`

- Если для печати IPP-SSL установлено значение ssl, номер порта IPP будет иметь значение 443, а печать IPP-SSL можно выполнить с повышенной безопасностью.

- Если для печати IPP-SSL установлено значение ipp, номер порта IPP будет иметь значение 631. Порт 631 является портом для выполнения нормальной печати IPP.