| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Объединенное копирование

В этом разделе описано, как делать объединенные копии.

- Размещая оригиналы на стекле экспонирования, начинайте с первой страницы. При размещении оригиналов в АПД первая страница должна быть сверху.

- При использовании стекла экспонирования или АПД в режиме Пакет нажмите кнопку [] по окончании сканирования всех документов.

- При выборе параметра [Двустор.] для оригинала или [Объед.2стор.] для копирования можно изменить ориентацию. См. раздел "Ориентация оригиналов и копий".

- Начальные настройки для режимов двустороннего и одностороннего объединения можно изменить с помощью пункта Редактирование в меню Инструменты пользователя. Дополнительные сведения см. в разделе "Редактирование".

- В этом режиме аппарат автоматически рассчитывает коэффициент масштабирования. Коэффициент масштабирования зависит от формата бумаги для копирования и числа оригиналов.

- Аппарат выбирает коэффициент машстабирования в пределах 25 и 400%.

- Если расчетный коэффициент меньше минимального, он автоматически подстраивается до пределов допустимого диапазона. Однако, при некоторых коэффициентах изображение может копироваться неполностью.

- Если ориентация оригиналов отличается от ориентации бумаги для копирования, аппарат автоматически повернет изображение на 90 градусов для получения правильных копий.

- Если число помещенных оригиналов меньше, чем число, указанное для объединения, последний сегмент страницы останется незаполненным, как показано ниже.

- Ориентация оригиналов и копий

- Правка

См. также

Одностороннее объединение
Двустороннее объединение