РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Копирование Адресной книги аппарата на компьютер.

Запустите SmartDeviceMonitor for Admin.

Аппарат автоматически распознается и его модель вместе с IP-адресом появляются в сетевом списке.

Если в списке ничего не появляется, выберите [Search/Monitoring Settings] в меню [Searched Device List], а затем выберите окошко [Указать адрес] и введите IP-адрес аппарата в поле [From] и [Кому], а затем щелкните клавиши [Добав.] и [OK]. После этого проверьте IP-адрес аппарата. Для этой цели нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик] на панели управления аппарата, затем нажмите [Параметры системы], [Парам. интерф.] и, наконец, [IPv4 адрес аппарата]. Если IP-адрес аппарата все же не появился в списке, проверьте настройки установленных программ безопасности, так как эти настройки могут отключать отображение IP-адреса.

Выберите модель вашего аппарата, щелкните на [Tools], а затем на [Address Management Tool].

В диалоговом окне [Enter Authentication Information] укажите имя пользователя и пароль, а затем щелкните на [OK].

Введите имя пользователя "admin", установленное на заводе, и оставьте поле пароля незаполненным.

На короткое время появится сообщение "Инструменты управления адресами - получение информации", а затем появится адресная книга аппарата.

В диалоговом окне [Address Management Tool] щелкните на [File], а затем на [Export Data].

Если появляется сообщение `“The password information cannot be reused in any device.”`, щелкните [OK].

Выберите путь для сохранения файла, а затем щелкните [Save].

Будут сохранены следующие три файла:

- "Machinemodel_addr.csv"

- "Machinemodel_faxinfo.csv"

- "Machinemodel_taginfo.csv"

"Machinemodel_addr.csv" будет использован как файл Адресной книги.

Данные адресной книги теперь сохранены в компьютере.

Закройте диалоговое окно [Address Management Tool], а затем закройте приложение SmartDeviceMonitor for Admin.

Это сопровождается процедурой отображения файла адресной книги компьютера на экране LAN-факса.