РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Настройка в качестве сервера печати (NetWare 3.x)

Следуйте приведенной ниже процедуре для подключения устройства в качестве сервера печати с использованием NetWare 3.x.

Запустите Web Image Monitor.

Нажмите [Логин].

Появляется диалоговое окно для ввода логина имени пользователя и пароля.

Введите логин имени пользователя и пароль, а затем щелкните [Логин].

Для получения дополнительной информации об имени пользователя для входа в систему и пароле обратитесь к администратору сети.

Веб-браузер можно настроить на автозавершение данных входа в систему, сохранив имена пользователей и пароли. Эта функция уменьшает безопасность. Чтобы предотвратить сохранение браузером имен пользователей и паролей, отключите функцию автозавершения браузера.

В области меню щелкните [Конфигурация].

В меню "Сеть" щелкните [NetWare].

- Имя принт-сервера: Введите имя NetWare сервера печати. Чтобы использовать интерфейсную плату в качестве сервера печати, введите имя сервера печати, еще не активированное в сервере файлов. Используйте при этом до 47 символов.

- Режим регистрации: Укажите, следует ли назначать файл-сервер или дерево NDS при регистрации на NetWare.

- Имя файл-сервера: При вводе имени сервера файлов, поиск производится только для указанного сервера файлов. Этот элемент является обязательным. Используйте при этом до 47 символов.

- Дерево NDS: чтобы активировать режим NDS, введите имя дерева NDS, в котором будет выполняться регистрация. При вводе можно задать не более 32 алфавитно-цифровых символов.

- Контекстное имя NDS: Чтобы включить режим NDS, введите контекст сервера печати. Используйте при этом до 127 символов.

- Операционный режим: Укажите, следует ли использовать интерфейсную плату как сервер печати или как удаленный принтер.

- № удаленного принтера: Этот элемент действует, если интерфейсная плата определена как удаленный принтер. Введите номер как номер принтера, создаваемый на сервере печати (0 - 254 символов).

- Таймаут задания: Если интерфейсная плата используется как удаленный принтер NetWare, принтер не может определить, когда будет закончено задание печати. Поэтому принтер заканчивает печать, когда истекает определенный период времени после последнего получения данных печати (т.е., когда в течение определенного времени он не получает данные печати). Укажите здесь этот период (от 3 до 255 секунд). Исходное значение равно 15 (секунд).

- Тип рамки: Выберите тип рамки из ниспадающего меню.

- Протокол принт-сервера: Выберите протокол NetWare из ниспадающего меню.

- Протокол доставки NCP: выберите протокол для доставки NCP.

Подтвердите настройки, а затем щелкните на [OK].

Теперь конфигурирование закончено. Подождите несколько минут и перезапустите Web Image Monitor.

Щелкните [Завершение сеанса].

- Для проверки правильности настроек введите следующее из командной строки.

  `F:> USERLIST`

- Если принтер работает в соответствии с настроенной конфигурацией, имя сервера печати появляется как соединенный пользователь.

- Если не удается распознать принтер, который необходимо настроить, проверьте имя принтера на странице конфигурации, распечатанной на принтере.

- Если имя принтера в списке не существует, согласуйте тип рамки IPX/SPXs для компьютера и принтера. Используйте диалоговое окно [Сеть] в Windows, чтобы изменить тип рамки для компьютера.

- Для получения сведений о программе Web Image Monitor см. раздел "Использование Web Image Monitor".

- Для получения дополнительной информации об именах пользователей для входа в систему и паролях см. Руководство по безопасности, которое является руководством администратора.

- Использование Web Image Monitor