РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Ориентация оригинала

При необходимости вы можете указать ориентацию оригинала.

При использовании стекла экспонирования размещайте оригиналы лицевой стороной вниз. При использовании АПД размещайте их лицевой стороной вверх.

1. АПД

2. Стекло экспонирования

Если вы не можете разместить оригинал как показано выше, копирование с использованием некоторых функций может быть невозможно. В этом случае необходимо изменить настройки ориентации, выбрав режим нечитаемой ориентации.

- Читаемая ориентация

  Используйте этот режим в тех случаях, когда ориентация оригинала и бумаги совпадают.

- Нечитаемая ориентация

  Выберите этот режим для копирования оригиналов формата A3, B4 JIS или 11 × 17. Аппарат повернет копируемое изображение на 90 градусов. После этого можно делать копии.

  Это режим полезен для копирования крупных оригиналов с применением функций Сшивание, Двуст.печ., Объедин. и Штамп.

  Например, чтобы скопировать оригинал формата A3 или 11 × 17 с включенной функцией Сшивание, необходимо:

Нажмите кнопку [Спец.оригинал].

Выберите ориентацию оригинала и нажмите кнопку [OK].

- Рекомендуется использовать эту функцию вместе с функциями Автовыбор бумаги и Автовыбор масштаба.