| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Распознавание пустого листа

При завершении сканирования первой страницы выдается звуковой сигнал тревоги, если страница почти пуста.

- Функция обнаружения пустого листа работает только тогда, когда оригинал сканируется с использованием АПД.

- Функция обнаружения пустого листа не действует для второй и последующих страниц.

- Аппарат не может распознавать пустые листы, если пользователь с помощью клавиши [Пред.] установил его в режим просмотра.

Эта функция уведомляет, что оригинал размещен на сканере неправильной стороной вниз. Если это происходит, то на несколько секунд появляется сообщение. Сообщения различаются в зависимости от количества сканируемых страниц и режима передачи.

- При отправке документа с использованием прямой передачи или после того, как все страницы уже отсканированы в передачу из памяти:

- Если некоторые страницы не были отсканированы при параллельной передаче из памяти или передаче из памяти:

- Даже если обнаруживается почти пустой лист, он передается как обычно.

- Эту функцию можно включить или выключить, используя Параметры пользователя (переключатель 11, бит 2) в меню параметры пользователя. См. раздел “Настройки параметров”.

- Для отмены сканирования при обнаружении пустого листа нажмите клавишу [Сброс/Стоп].

- Настройки параметров