РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Настройка конфигурации дополнительных устройств

Выполните настройки для дополнительных устройств, установленных в данном аппарате.

В меню [Пуск] выберите [Панель управления]. Затем выберите [Принтеры и другое оборудование], а затем [Принтеры и факсы].

В системе Windows 2000 выберите [Настройка] в меню [Пуск], а затем щелкните [Принтеры].

В системе Windows XP Professional или Windows Server 2003/2003 R2 выберите [Принтеры и факсы] в меню [Пуск].

В системе Windows Vista или Windows Server 2008 выберите [Панель управления] в меню [Пуск]. Затем выберите [Оборудование и звук], а затем [Принтеры].

В системе Windows 7 выберите [Просмотр устройств и принтеров] в меню [Пуск].

Выделите [LAN-факс M8], а затем выберите [Свойства] в меню [Файл].

В Windows 7 правой кнопкой мыши щелкните [LAN-Fax M8], а затем [Свойства принтера].

Щелкните вкладку [Аксессуары] и задайте параметры конфигурации дополнительных устройств.

Выберите ячейку для установленных опций.

Щелкните [Применить].

Конфигурирование дополнительных устройств завершено.

Щелкните [OK].

Вкладка [Аксессуары]

На вкладке [Аксессуары], помимо пунктов конфигурирования дополнительных устройств, также содержатся следующие пункты.

- Запретить ручной ввод адресата

  Выберите эту опцию, чтобы запретить прямое указание адресата.

- Включить электронную почту

  Установите этот флажок при использовании интернет-факса с функцией LAN-факса.

- IP-факс

  Установите этот флажок, если используется IP-факс.

  Установив флажок для этой опции, выберите протокол, щелкнув на соответствующей кнопке.

- Если дополнительные устройства данного аппарата не сконфигурированы в соответствии с инструкциями, функции сетевого факса могут работать неправильно.

- Если этот аппарат подключен к сети и на компьютере установлен SmartDeviceMonitor for Client, конфигурация каждой опции, установленной на аппарате, будет выполняться автоматически. Если настройки не совпадают с установленными опциями, нажмите [Load from Device].