РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Прием кода

Включайте эту функцию для выполнения приема SEP-кода.

- Данная функция недоступна в режиме интернет-факса и электронной почты.

- Чтобы выполнить прием кода, необходимо предварительно задать значение SEP-кода в параметрах [Расш.ф-ии], Адрес. книга или Программы нажатия клавиш. В противном случае, даже если включена функция “Прием кода”, прием не будет выполнен.

- При выборе из Адрес.книги адресата с зарегистрированным SEP-кодом, если выключен параметр “Прием кода”, то SEP-код не добавляется, и передача выполняется в режиме стандартного факса.

Нажмите клавишу [Парам.отпр.]

Выберите клавишу [Настройка параметров].

Нажмите клавишу [Прием кода] для ее выделения.

Чтобы отменить прием SEP-кода, нажмите клавишу [Прием кода] еще раз.

Дважды нажмите [OK].

Укажите адресата и нажмите клавишу [Пуск].

- Подробную информацию об указании SEP-кодов см.:

  - раздел "Настройка SEP-кода для приема" для получения дополнительной информации об указании SEP-кодов в пункте "Расш.ф-ии";

  - Для получения подробной информации о регистрации SEP-кодов в Адрес.книге см. Руководство по управлению сетью и системным параметрам.

  - раздел "Регистрация и изменение программ последовательности нажатия клавиш" для получения дополнительной информации о регистрации SEP-кодов в программах последовательности нажатия клавиш.

- Эту функцию можно запрограммировать для одной из клавиш быстрого набора. Использование Клавиши быстрого набора позволяет пропустить шаги 1, 2 и 4. Для получения подробной информации об использовании Клавиши быстрого набора см. раздел “Основные параметры”.

- Настройка SEP-кода для приема

- Общие настройки

- Регистрация и изменение программ последовательности нажатия клавиш