РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Пересылка файла из памяти

В случае неисправности принтера, отсутствия тонера или бумаги можно переслать файлы из памяти факса на другой аппарат для печати. Обратите внимание, что эта функция переадресует все хранящиеся в памяти документы, в том числе и файлы, полученные с блокировкой памяти. Пользуйтесь этой функцией только в крайних случаях.

- Адресат факса и IP-факса может быть задан в качестве адресата переадресации. Адресат Интернет-факса, электронной почты или папки не может быть задан в качестве адресата переадресации.

Нажмите на [Функции факса].

Нажмите [Настр.отпр.].

Нажмите на [Пересылка файла из памяти].

В зависимости от установленных опций вид экрана может меняться.

Выберите линию адресата переадресации.

Выберите адресата переадресации.

Если вы ошиблись, нажмите на [Сброс], а затем повторите ввод.

Чтобы отменить пересылку, нажмите на клавишу [Отмена]. Экран вернется к шагу 3.

Нажмите клавишу [Пуск].

После передачи экран вернется к шагу 3.

Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].

- После того, как вы пересылаете документ, он не удаляется. Он сохраняется в аппарате.

- Пересылаются все документы, хранящиеся в памяти аппарата, включая файлы, полученные с блокировкой памяти и конфиденциальные документы. Заметьте, что при этом также пересылаются полученные документы, хранящиеся на жестком диске.

- Можно использовать SUB-коды и пароль для указания адресата переадресации. Будьте внимательны и изменяйте только те настройки, которые необходимо изменить.

См. также

Выбор порта линии или протокола
Установка SUB-кода
Установка пароля