РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Настр.тайм.

В этом разделе рассматриваются инструменты пользователя в меню Настр.тайм. раздела Параметры системы.

Таймер автооткл. (Тип 1 и 2)

По истечении заданного периода или окончании выполнения следующего задания устройство в целях энергосбережения автоматически отключается. Эта функция называется "Автоотключение".

После автоматического отключения аппарат может находиться в состоянии "Выключен" или "Спящий режим".

Для таймера автоматического отключения требуется задать время, по истечении которого произойдет автоматическое отключение.

Вы можете указать этот параметр только, если [Настройка автовыключения] установлена на [Включить] в [Инстр.адм.] в [Параметры системы].

Значение по умолчанию:

(в основном Европа и Азия)

[15 минут(ы)]

Время может быть установлено в интервале 1 - 240 минут с помощью цифровых клавиш.

(в основном Северная Америка)

[1 минут(ы)]

Время может быть установлено в интервале 1 - 60 минут с помощью цифровых клавиш.

Автоматическое отключение может не сработать, если на дисплее отображается сообщение об ошибке.

В зависимости от того, какое приложение встраиваемой архитектуры программного обеспечения установлено на устройстве, устройству может потребоваться больше времени, чем указано, для перехода в режим сна.

Таймер автооткл. (Тип 3 и 4)

По истечении заданного периода или окончании выполнения следующего задания устройство в целях энергосбережения автоматически отключается. Эта функция называется "Автоотключение".

После автоматического отключения аппарат может находиться в состоянии "Выключен" или "Спящий режим".

Для таймера автоматического отключения требуется задать время, по истечении которого произойдет автоматическое отключение.

Вы можете указать этот параметр только, если [Настройка автовыключения] установлена на [Включить] в [Инстр.адм.] в [Параметры системы].

Значение по умолчанию:

(в основном Европа и Азия)

[16 минут(ы)]

Время может быть установлено в интервале 1 - 240 минут с помощью цифровых клавиш.

(в основном Северная Америка)

[1 минут(ы)]

Время может быть установлено в интервале 1 - 60 минут с помощью цифровых клавиш.

Автоматическое отключение может не сработать, если на дисплее отображается сообщение об ошибке.

В зависимости от того, какое приложение встраиваемой архитектуры программного обеспечения установлено на устройстве, устройству может потребоваться больше времени, чем указано, для перехода в режим сна.

Таймер энергосбережения

Этот параметр определяет длительность паузы, которую устройство выдерживает перед переключением в режим пониженного энергопотребления, производимым после окончания копирования или выполнения последнего действия.

Значение по умолчанию:

(в основном Европа и Азия)

[Вкл.], [10 минут(ы)]

Время может быть установлено в интервале 1 - 240 минут с помощью цифровых клавиш.

(в основном Северная Америка)

[Выкл.]

Время может быть установлено в интервале 1 - 30 минут с помощью цифровых клавиш.

Таймер энергосбережения может не работать, если появилось сообщение об ошибке.

Таймер откл. панели

Этот параметр определяет длительность паузы, которую устройство выдерживает перед выключением панели, производимым после окончания копирования или выполнения последнего действия.

(в основном Европа и Азия)

Введите интервал времени от 10 секунд до 240 минут с помощью цифровых клавиш.

(в основном Северная Америка)

Введите интервал времени от 10 секунд до 30 минут с помощью цифровых клавиш.

По умолчанию: [Вкл.], [1 минут(ы)]

Таймер отключения панели может не работать при появлении сообщений об ошибках.

Таймер автосброса системы

Параметр системного сброса обеспечивает автоматическое переключение на экран функции, установленной в меню "Приоритет функции", если не выполняются никакие операции или при удалении прерванного задания. Эта настройка определяет интервал сброса системы.

Время может быть установлено в интервале от 10 до 999 секунд с помощью цифровых клавиш.

По умолчанию: [Вкл.], [60 секунд(ы)]

Таймер автосброса копира/серв. док. (копир/сервер документов)

Указывает длительность паузы перед сбросом режимов "Копир" и "Сервер документов".

Если выбран параметр [Выкл.], аппарат не будет автоматически переключаться на экран ввода кода пользователя.

Время может быть установлено в интервале от 10 до 999 секунд с помощью цифровых клавиш.

По умолчанию: [Вкл.], [60 секунд(ы)]

Таймер автосброса факса (факс)

Этот параметр определяет длительность паузы перед сбросом режима факсимильной связи.

Время может быть установлено в интервале от 30 до 999 секунд с помощью цифровых клавиш.

По умолчанию: [30 секунд(ы)]

Таймер автосброса принтера (принтер)

Этот параметр определяет длительность паузы перед сбросом функции принтера.

Время может быть установлено в интервале от 10 до 999 секунд с помощью цифровых клавиш.

По умолчанию: [Вкл.], [60 секунд(ы)]

Таймер автосброса сканера (сканер)

Этот параметр определяет длительность паузы перед сбросом функции сканера.

Если выбран параметр [Выкл.], устройство не будет автоматически переключаться на экран ввода кода пользователя.

Время может быть установлено в интервале от 10 до 999 секунд с помощью цифровых клавиш.

По умолчанию: [Вкл.], [60 секунд(ы)]

Установить дату

Этот пункт позволяет установить дату на встроенных часах устройства с помощью цифровых клавиш.

Для перемещения между полями года, месяца и дня нажмите [] и [].

Установить время

Этот пункт позволяет установить время на встроенных часах устройства с помощью цифровых клавиш.

Для перемещения между полями часов, минут и секунд нажмите [] и [].

(в основном Европа и Азия)

Введите время в 24-часовом формате (с шагом 1 секунда).

(в основном Северная Америка)

Введите время в 12-часовом формате (с шагом 1 секунда).

Таймер автозавершения сеанса

Укажите, необходимо ли автоматически завершать сеанс работы пользователя, если пользователь не работает с устройством в течение указанного промежутка времени после входа в систему.

В качестве интервала времени можно задать значение от 60 до 999 секунд с шагом в одну секунду с помощью цифровых клавиш.

По умолчанию: [Вкл.], [180 секунд(ы)]

- Для получения подробной информации о доступе к настройке Параметры системы см. раздел "Доступ к инструментам пользователя".

- Доступ к инструментам пользователя