РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Штамп стандартного сообщения

Эта функция служит для простановки штампа со стандартным сообщением на верхней кромке первого переданного оригинала.

Существуют четыре типа стандартных сообщений: "Конфиденц.", "Срочное", "Позвоните" и "Копир.в соотв. раздел."

Можно также запрограммировать другие сообщения.

- При использовании этой функции третья строка функции Вставка этикетки не печатается.

- Если в области простановки штампа стандартного сообщения имеется изображение, это изображение удаляется.

Установите оригиналы и выберите требуемые значения параметров сканирования.

Нажмите клавишу [Парам.отпр.]

Выберите клавишу [Настройка параметров].

Нажмите клавишу [Станд.сообщ.]

Выберите стандартное сообщение для добавления штампа и нажмите клавишу [ОК].

Выбранное стандартное сообщение отображается над выделенной клавишей [Станд.сообщ.]

Дважды нажмите [OK].

Укажите адресата и нажмите клавишу [Пуск].

Аппарат не позволяет проставлять несколько штампов стандартных сообщений.

- Чтобы напечатать стандартное сообщение, которое не запрограммировано в качестве сообщения по умолчанию, заранее запрограммируйте его в “Задать/Изменить/Удалить стан.сообщ” в меню Функции факса. Более подробную информацию о способе программирования см. в разделе “Параметры отправки”.

- Эту функцию можно запрограммировать для одной из клавиш быстрого набора. Использование Клавиши быстрого набора позволяет пропустить шаги 2, 3 и 6. Для получения подробной информации об использовании Клавиши быстрого набора см. раздел “Основные параметры”.

- Общие настройки

- Настройки отправки