| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Сшивание

Копии из каждого комплекта могут быть сшиты вместе.

- С этой функцией нельзя использовать обходной лоток.

Ориентация оригинала и положение сшивания

Разместите все оригиналы в АПД в такой ориентации, чтобы они правильно могли быть считаны. При размещении оригиналов на стекле экспонирования, сохраняйте ту же ориентацию, но кладите их лицевой стороной вниз.

Взаимосвязь между ориентацией установки оригинала и положениями сшивания следующая:

- Finisher SR790

- Finisher SR3050 (тип 1 и 2)

- Booklet Finisher SR3000 (тип 1 и 2)

- Finisher SR3030 / Booklet Finisher SR3020 (тип 3 и 4)

*1 Указанные выше таблицы содержат положения сшивания. Ориентация бумаги необязательно соответствует ориентации доставки.

*2 Нельзя сшивать в этой точке при копировании на бумагу следующих форматов: A3, B4 JIS, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 13, 81/4 × 13, 8 × 13

*3 Если требуется сшить в этой точке, выберите нечитаемую ориентацию в меню "Ориентация ориг." и затем выберите "Вверху 2".

1. Нажмите кнопку [Завершение].

2. Выберите одно из положений скобок.

   Когда установлен финишер Finisher SR790:

   Когда установлен финишер Finisher SR3050 (тип 1 и 2):

   Когда установлен финишер-брошюровщик Booklet Finisher SR3000 (тип 1 и 2):

   Когда установлен финишер Finisher SR3030 (тип 3 и 4):

   Когда установлен финишер-брошюровщик Booklet Finisher SR3020 (тип 3 и 4):

   При выборе функции сшивания режим Сортиров. выбирается автоматически.

3. С помощью цифровых клавиш введите количество комплектов копий.

4. Нажмите [OK].

5. Разместите оригиналы и нажмите клавишу [Пуск].

- Размещая оригиналы на стекле экспонирования, начинайте с первой страницы. При размещении оригиналов в АПД первая страница должна быть сверху.

- Размещая оригиналы на стекло экспонирования или в АПД в режиме Пакет, нажмите кнопку [] по окончании сканирования всех оригиналов.

- При выборе режима Стэплер.:Посер. необходимо указать функцию Журнал. Дополнительные сведения о функции Журнал см. в разделе "Буклет/Журнал".

- Настройки положения сшивания начального экрана можно изменить в меню Ввод/Вывод в меню "Инструменты пользователя". Дополнительные сведения см. в разделе "Ввод/Вывод".

- Несшиваемые типы бумаги приведены ниже:

  - Открытка

  - Калька

  - Прозрачные пленки

  - Этикеточная бумага (самоклеящиеся этикетки)

  - Бумага с покрытием

  - Конверты

  - Плотная бумага

  - Скрученная бумага

  - Бумага низкой жесткости

- Можно настроить поведение аппарата при переполнении памяти во время копирования или при превышении емкости степлера:

  - Разбивает копии на пакеты с допустимым для степлера количеством листов

  - Польностью останавливает задание на сшивание

- Чтобы указать режим Слева 2, Вверху 2, или Наклон вместе с режимами 2 или 8 Оригиналов, объединенных на 1 стороне, или 4 или 16 Оригиналов, объедененных на 2 сторонах: укажите бумагу для ориентации оригиналов и бумагу для ориентации оригиналов .

- Чтобы указать режим Слева 2, Сверху 2 или Наклон в режиме Двойные копии: укажите бумагу для ориентации оригиналов и бумагу для ориентации оригиналов .

- Даже при установке в АПД оригиналов разного формата можно автоматически выбрать подходящий размер копий и сшивание с помощью режима Смеш. размеры и функции Автовыбор бумаги. Сначала загрузите нужную бумагу в лотки для бумаги. Форматы бумаги, которые можно сшивать с помощью режима Смеш. размеры:

  - A3 и A4

  - B4 JIS и B5 JIS

  - 11 × 17 и 81/2 × 11

  - 8K и 16K

- При сшивании B4 JIS, 81/2 × 14 и больших форматов обязательно раскройте подставку для бумаги лотка финишера.

- В процессе копирования нельзя изменять место сшивания.

- При повороте оригинала ориентация сшивания изменяется на 90 градусов.

- Максимальный формат изображения оригинала, который можно вращать - А4.

- При использовании режимов Наклон, Слева 2 или Сверху 2 с функцией Объедин., Двойные копии или Автовыбор масштаба может появиться сообщение `"Ориентация ориг.и бум. не совпад.с режимом. Отмен.режим Сшив. или изм.ориент.бум.в лотке."` в зависимости от ориентации оригиналов и установленной бумаги. В этом случае измените ориентацию бумаги.

- В случае, когда выбраны режимы Сверху или Снизу, и бумага одинаковой с оригиналом ориентации не загружена, изображение будет повернуто и будет выбрана бумага такого же формата, но с другой ориентацией.

- В режимах Слева 2 и Вверху 2 следующие режимы позволят правильно повернуть изображение:

  - Автовыбор масштаба или Автовыбор бумаги

  - Замените Автосмена лотков на С вращением изобр. в меню Инструментов пользователя.

- В режиме "По центру" с установленным финишером-брошюровщиком аппарат будет сшивать и складывать бумагу по центру, выгружая ее уже сложенной.

- Если выбран режим "По центру" в функции Журнал, то аппарат сшивает бумагу и сгибает ее как книгу, а затем подает в сложенном виде.

- Копирование будет остановлено, когда количество копий превысит вместимость лотка. В этом случае удалите копии из лотка финишера, чтобы возобновить копирование.

- В зависимости от настроек для функции Сшивание, функция копирования с разворотом может быть недоступна.

- Для получения подробной информации о количестве листов, которые могут быть сшиты вместе, плотности бумаги, которую можно сшивать, и количестве сшитых копий, которые могут быть уложены в каждый лоток, см. руководство Об этом аппарате.

- Буклет/Журнал

- Ввод/вывод