| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Очистка АПД с технологией однопроходного двустороннего сканирования

В данном разделе приводятся инструкции по уходу за АПД с технологией однопроходного двустороннего сканирования

1. Протрите лист и направляющую пластину АПД с технологией однопроходного двустороннего сканирования.

   1. Лист

   2. Направляющая пластина

2. Потяните за рычаг.

3. Протрите стекло сканирования.