РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Маршрутизация принятых документов до указанных линий, если подключена дополнительная линия G3

Этот аппарат может маршрутизировать принятые документы до указанных линий, если подключена дополнительная линия G3.

Если подключена дополнительная линия G3, можно маршрутизировать принятые документы отдельно для каждой линии. Перед использованием этой функции необходимо зарегистрировать SUB-код для каждой линии.

Зарегистрируйте "1" для G3-1, "2" для G3-2 и "3" для G3-3.

Необходимо зарегистрировать адресатов факса, IP-факса, Инт.факса, адресатов электронной почты и папок в качестве адресатов пересылки Персональной ячейки или конечного получателя Ячейки для перес.. Использование данной функции возможно только, если были завершены все настройки.

- Для использования этой функции требуется установка дополнительного модуля интерфейса G3.

- Необходимо заранее задать персональную ячейку или Ячейку для перес., и зарегистрировать адресата отправления или конечного получателя.

- Эта функция недоступна, если в качестве получателя документов вы выбрали сервер сетевой доставки.

- Эта функция недоступна, если установлена Информац. ячейка.

- Когда набранный номер совпадает с запрограммированным в Персональной ячейке SUB-кодом, если адресаты не запрограммированы, то эта функция не рабоает. Для подробной информации о Первсональной ячейке смотрите "Общие настройки" и "Настройка ячейки".

- Нельзя маршрутизировать документы, принятые по Интернет-факсу и IP-факсу.

- Можно маршрутизировать принятые документы по линии G3-1 при помощи Параметра пользователя (переключатель 32, бит 4) в меню Настройка параметров. Для получения более подробной информации см. раздел “Настройки параметров”.

- Можно маршрутизировать принятые документы по линии G3-2 при помощи Параметра пользователя (переключатель 32, бит 5) в меню Настройка параметров. Для получения более подробной информации см. раздел “Настройки параметров”.

- Можно маршрутизировать принятые документы по линии G3-3 при помощи Параметра пользователя (переключатель 32, бит 6) в меню Настройка параметров. Для получения более подробной информации см. раздел “Настройки параметров”.

- Общие настройки

- Настройки параметров

- Настройки ячейки