РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# dhcp

Для настройки параметров DHCP используйте команду "dhcp".

Просмотр настроек

Следующая команда отображает текущие DHCP настройки.

`msh> dhcp`

Конфигурация

Вы можете конфигурировать DHCP.

`msh> dhcp "interface_name" {on|off}`

- Укажите "on" для включения dhcp. Укажите "off" для отключения DHCP.

- Если адрес сервера DNS и доменное имя получены с DHCP, обязательно укажите {on}.

- Указать wlan можно только в том случае, если установлен интерфейс IEEE 802.11.

Имя интерфейса | Сконфигурированный интерфейс
--- | ---
ether | Интерфейс Ethernet
wlan | Интерфейс IEEE 802.11

Текущее отображение конфигурации приоритета интерфейса

`msh> dhcp priority`

Конфигурация приоритета интерфейса

`msh> dhcp priority "interface_name"`

- Можно выбрать приоритет параметров DHCP.

- Настройки приоритета доступны, если инсталлировано несколько интерфейсов.

Выбор адреса сервера DNS

`msh> dhcp dnsaddr {dhcp|static}`

- Укажите, следует ли получать DNS адрес сервера от сервера DHCP или используйте адрес, установленный пользователем.

- Чтобы получить адрес сервера DNS с сервера DHCP, укажите "dhcp". Чтобы использовать адрес, заданный пользователем, укажите "static".

Выбор имени домена

`msh> dhcp "interface_name" domainname {dhcp|static}`

- Укажите, следует ли получать имя домена от сервера DNS или использовать имя домена, установленное пользователем.

- Чтобы получить доменное имя с сервера DHCP, укажите "dhcp". Чтобы использовать доменное имя, заданное пользователем, укажите "static".

- Использование DHCP