| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Изменение линейного порта

Выберите линейный порт или протокол для передачи стандартного факса или IP-факса.

Если установлен дополнительный модуль интерфейса G3, можно подсоединить максимум три порта.

- Чтобы добавить дополнительные факсимильные линии, требуется дополнительный модуль интерфейса G3.

G3

После включения питания или после выполнения сброса аппарата устанавливается режим G3. Если установлен дополнительный модуль интерфейса G3, можно выбрать "G3-1", "G3-2", "G3-3" или "G3 Авто" в зависимости от количества установленных модулей.

Несколько портов

Если установлен дополнительный модуль интерфейса G3, возможно одновременное установление связи по трем линиям.

Ниже перечислены сочетания протоколов, доступные для линий различных типов.

Опция | Доступные типы линий | Доступные сочетания протоколов
--- | --- | ---
Без дополнительных модулей | PSTN | G3
Модуль дополнительного интерфейса G3 | PSTN PSTN | G3 G3
Дополнительный модуль интерфейса G3 Дополнительный модуль интерфейса G3 | PSTN PSTN PSTN | G3 G3 G3

IP-факс

При отправке IP-факса выберите "SIP" или "H.323" в качестве протокола.

Для отображения на экране протокола “SIP” и “H.323” сделайте соответствующие настройки в пункте “Нач.настройки” в меню Функции факса. При использовании SIP задайте параметры "Включить SIP" и "Параметры SIP". При использовании H.323 задайте параметры "Включить H.323" и "Параметры H.323". Подробную информацию об этих установках см. в разделе "Начальные установки".

Если в качестве протокола необходимо выбрать "SIP" или "H.323", обратитесь к администратору.

1. Нажмите [Выб.лин.].

2. Выберите требуемую линию.

   При выборе "G3 Авто" аппарат будет использовать любую свободную линию. Это повышает эффективность работы.

   Если установлен один модуль дополнительного интерфейса G3

   Если установлено два модуля дополнительного интерфейса G3

   Если для H.323/SIP установлено значение "Вкл."

3. Нажмите [OK].

   Появится экран ожидания.

- При установке дополнительного модуля интерфейса G3 можно указать стандартное положение линейного порта. См. раздел “Изменение функций по умолчанию на первоначальном дисплее факса”.

- Если при передаче факсимильного сообщения номер набирается с помощью цифровых клавиш, можно выбрать линейный порт.

- Можно выполнить не более трех одновременных передач. Невозможно выполнить три прямые передачи одновременно.

- Если установлены три соединения, на дисплее отображается соединение, установленное первым.

- Изменение функций по умолчанию на первоначальном дисплее факса

- Нач. настройки

См. также

Одновременная последовательная передача с использованием нескольких линейных портов