| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Технические характеристики

Компонент | Описание
--- | ---
Интерфейс | 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T, IEEE 802.11 a/b/g
Тип фрейма | Ethernet II, IEEE 802.2, IEEE 802.3, SNAP
Принтер (LAN-факс) | TCP/IP (IPv4/IPv6) LPR RSH RCP DIPRINT FTP IPP IPP-SSL IPX/SPX (NetWare) SMB WSD (принтер)
Интернет-факс | TCP/IP (IPv4/IPv6) SMTP SMTP-C POP3 IMAP4
Сетевой сканер | IPv4 RSH FTP FTP-C SMTP SMTP-C POP3 SMB NCP WSD (сканер)
Сервер документов | TCP/IP (IPv4/IPv6) FTP FTP-C HTTP HTTPS
Функция управления | TCP/IP (IPv4/IPv6) RSH RCP FTP FTP-C SNMP SNMP-C HTTP HTTPS TELNET NBT DHCP DNS DNS-C LDAP

Чтобы использовать IPP и SMB, используйте порт SmartDeviceMonitor for Client.

Чтобы использовать IPP в Windows XP/Vista/7, Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2, используйте стандартный порт IPP.

Чтобы использовать IPP в Windows 2000, используйте SmartDeviceMonitor for Client.

В Windows Vista/7 или Windows Server 2008/2008 R2, службы WSD (принтер) и WSD (сканер) используют порт WSD.

В стандартном наборе команд операционной системы Unix поддерживаются только команды rsh и rcp.