| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Использование порта IPP

Здесь описана установка драйвера принтера PCL с использованием порта IPP.

- Для установки драйвера требуется наличие прав на управление принтерами. Войдите в систему в качестве члена группы администраторов.

- Драйвер принтера можно установить с прилагаемого к аппарату компакт-диска или скачать с веб-сайта производителя.

- При использовании 64-разрядной версии операционной системы загрузите драйвер принтера с веб-сайта производителя. Выберите этот аппарат и используемую операционную систему, а затем загрузите его.

- Порт IPP не удастся использовать в среде IPv6. Используйте порт SmartDeviceMonitor for Client.

- Порт IPP нельзя использовать в ОС Windows 2000. Если вы используете ОС Windows 2000, установите драйвер принтера PCL с помощью порта SmartDeviceMonitor for Client. Чтобы использовать порт SmartDeviceMonitor for Client необходимо сначала загрузить SmartDeviceMonitor for Client с веб-сайта производителя. Дополнительные сведения о порте SmartDeviceMonitor for Client см. в разделе "Использование порта SmartDeviceMonitor for Client".

- Для печати по протоколу IPP-SSL используйте порт SmartDeviceMonitor for Client.

- Для печати с помощью IPP-SSL в ОС Windows Vista/7 или Windows Server 2008/2008 R2 необходимо установить сертификат устройства на ваш компьютер перед установкой драйвера принтера с помощью порта IPP. Для получения подробной информации обратитесь к администратору.

- Использование порта SmartDeviceMonitor for Client

См. также

Установка драйвера принтера PCL