РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Программирование новых адресатов

Регистрирует нового адресата в адресной книге программы LAN-факса.

В меню [Пуск] выберите [Все программы], [LAN-Fax Utilities], а затем щелкните [Адрес.книга].

Откроется диалоговое окно [Адрес.книга].

Если драйвер LAN-факса уже запущен, щелкните [Редактирование адресной книги...].

Щелкните [New/Browse...], затем выберите файл CSV, содержащий список адресов для редактирования.

Введите адресата и имя.

Можно ввести имя контакта, название компании, название отдела, номер факса, адрес электронной почты (адресата интернет-факса) и адрес IP-факса. Имя и адресат (номер факса, адрес электронной почты или адрес IP-факса) не могут быть опущены.

Щелкните [Добавить].

Адресат добавляется в список адресатов.

Щелкните [Закрыть].

Если данные адресата изменены, откроется сообщение с запросом подтверждения. Чтобы сохранить изменения, щелкните [Да].

Если не требуется сохранять выполненные изменения и необходимо завершить редактирование, щелкните [Нет].

Чтобы вернуться в экран редактирования, щелкните [Отмена].

Диалоговое окно запроса подтверждения не отображается, если после запуска Адресной книги не было сделано никаких изменений.

- Чтобы запрограммировать содержание списка адресатов данного аппарата в адресной книге, установите флажок [Use device address], затем введите регистрационный номер клавиши адресата в поле [Адрес устройства:].

- Для параметра [Line:] в пункте [Fax Number:] можно выбрать следующие типы линий: G3, G3-2, G3-3, G4, G3 Dir.Auto, G3 PABX Auto или I-G3. Однако этот аппарат не поддерживает G4. Если аппарат подключен к линии добавочного номера телефона, выберите "G3 PABX Auto".

- Для параметра [Protocol:] в пункте [IP-Fax address:] выберите значение [H.323] или [SIP].

- Чтобы не использовать сервер SMTP, в поле [E-mail address:] установите флажок [Do not use SMTP server].