| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Если задание не выполнено

Если вы не можете выполнить задание, то, вероятно, аппарат используется другой функцией.

Прежде чем возобновить попытку, дождитесь завершения текущего задания. В определенных случаях вы можете выполнить другое задание, используя другие функции, в то время как выполняется текущее задание. Одновременное выполнение нескольких функций, подобных этой, называется "Мультидоступом".

Схема комбинирования

Совместимость функций

На схеме приведена функциональная совместимость на случай, если приоритет печати настроен на [Чередование]. Для получения дополнительной информации о Приоритете печати см. руководство по управлению сетью и системным параметрам.

: Одновременные операции возможны.

: Операция включается при нажатии сответствующей функциональной клавиши и выполнения удаленного включения (сканера/внешнего расширения).

: Операция включается при нажатии клавиши [Прерывание] для прерывания предыдущей операции.

: операция выполняется автоматически после завершения предыдущей операции.

: Операцию надо запустить после завершения предыдущей операции. (Одновременное выполнение операций недоступно.)

*1 Одновременные операции возможны только после завершения сканирования всех документов предыдущего задания и появления [Нов.здн.].

*2 Сканирование документа возможно после завершения сканирования документов предыдущего задания.

*3 Операция возможна при добавлении дополнительных строк.

*4 Во время сшивания печать запускается автоматически после выполнения текущего задания.

*5 Сшивание недоступно.

*6 Одновременная обработка заданий становится возможной после нажатия на [Нов.здн.].

*7 Во время параллельного приема любое последующее задание приостанавливается, пока не будет завершен прием.

- Сшивание не может использоваться одновременно для нескольких функций.

- Если аппарат может выполнять несколько функций одновременно, укажите приоритет функций в опции "Приоритет печати". По умолчанию установлено значение "Режим дисплея". Для получения дополнительной информации о приоритете печати см. руководство по управлению сетью и системным параметрам.

- Когда установлен финишер, можно указать выходной лоток, в который будут выводиться документы. Для получения подробной информации о настройках выходного лотка см. руководство по управлению сетью и системным параметрам.

- Во время выполнения печати, сканирование документа с использованием другой функции может занимать больше времени, чем обычно.

- Нижеперечисленным функциям невозможно назначить приоритет, если вы собираетесь использовать их когда параметр [Приоритет печати] в [Параметры системы] установлен на [Принтер] и печатаются файлы, сохраненные на сервере документов с использованием функции принтера. Для назанчения приоритета данным функциям установите [Приоритет печати] на [Чередование].

  - Печать почты

  - Печать с помощью драйвера принтера

  - Прямая печать со съемного запоминающего устройства