РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Настройка полей

Копирование оригиналов с оставлением поля для переплета.

Нажмите кнопку [Редакт./Цвет].

Убедитесь, что режим [Настр.поля] включен. Если режим [Настр.поля] не включен, нажмите кнопку [Настр.поля].

Установите ширину поля переплета для лицевой стороны страниц.

Установите ширину поля переплета для тыльной стороны страниц. Затем нажмите кнопку [OK].

Если для тыльной стороны листов указывать ширину поля не нужно, нажмите кнопку [OK].

- Чтобы изменить введенные значения, используйте кнопки [], [], [] или []; или же нажмите кнопку [Сброс] и введите новое значение.

- Чтобы задать верхнее или нижнее местоположение, используйте кнопки [] и []. Для задания левого или правого местоположения воспользуйтесь кнопками [] и [].

- Поле переплета можно установить до 30 мм (1,2 дюйма) шириной с шагом 1 мм (0,1) дюйма.

- Поле на тыльной стороне учитывается только в режимах 1стр. 2стр. или если выбрано Объед.2стор..

- Можно изменить параметры Настройка полей, перейдя в меню Редактировать в Инструментах пользователя. Дополнительные сведения о параметре "Редактировать" см. в разделе "Редактировать".

- При задании слишком широкого поля для переплета часть изображения может не скопироваться.

- При копировании в режиме Объедин. поле для переплета добавляется в копии после завершения объединения.

- Правка