РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Начальный экран

- При установке параметров в рабочем режиме аппарат переключается в режим ожидания. После завершения настройки аппарат автоматически возвращается в рабочий режим.

- Если перед началом настройки аппарат находился в состоянии "офлайн", он будет оставаться в этом состоянии и по завершении настройки.

- Отображаемые функции служат кнопками выбора. Можно выбрать или указать элемент, слегка нажав на него.

- При выборе или указании элемента на дисплее он выделяется цветом.

- Нельзя использовать клавиши, отображаемые серым цветом (например,).

1. Отображение состояния аппарата или сообщений

   Здесь отображается текущее состояние аппарата, например `“Готов”`, `“Офлайн”` и `“Идет печать...”`. Здесь отображается информация о задании на печать (ИД пользователя и имя документа).

2. Индикаторы Сост.л.д/бум.

   Отображаются параметры лотка для бумаги.

3. Журнал ошибок

   Служит для отображения журналов ошибок заданий на печать, отправляемых с компьютера.

4. Список заданий на спул

   Служит для отображения заданий, находящихся в буфере.

5. Расчетное время до окончания печати

   Показывает расчетное время до окончания печати после получения всех данных с компьютера.

6. Печатать с запоминающего устр-ва

   Нажмите для отображения экрана печати файлов, записанных непосредственно на запоминающем устройстве.

7. Задания на печать

   Нажмите для отображения заданий на печать, отправленных с компьютера.

8. Сброс задания

   Нажмите для отмены текущего задания на печать.

   Если аппарат находится в состоянии "офлайн" и выбран шестнадцатеричный вывод, шестнадцатеричный вывод отменяется.

9. Податчик формы

   Служит для распечатки данных, оставшихся в буфере данных аппарата.

   - Если аппарат находится в состоянии "онлайн", строка состояния выглядит серой.

10. Онлайн / Офлайн

    Используются для изменения режима работы аппарата (работа/ожидание).

    Когда аппарат находится в состоянии "онлайн", он может принимать данные из компьютера.

    Когда аппарат находится в состоянии "офлайн", прием данных из компьютера невозможен.

- При включении питания отображается дисплей копировального аппарата. Это заводская установка по умолчанию. Исходную установку можно изменить. Для получения подробной информации см. руководство по управлению сетью и системным параметрам.