| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# О направляющей во внутреннем лотке 2 (дополнительно)

Если отпечатанные листы выводятся в скрученном виде, поднимите направляющую во внутреннем лотке 2.

Чтобы поднять направляющую во внутреннем лотке 2

Надавите на рычаг, находящийся внутри внутреннего лотка 2, вталкивая его внутрь.

Чтобы опустить направляющую во внутреннем лотке 2

Надавите на верхнюю поверхность направляющей.