РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Драйвер LAN-факса

Этот драйвер позволяет использовать функции сетевого факса.

- В некоторых системах выполнение всех операций не гарантируется.

Местонахождение файла

На компакт-диске имеется следующая папка:

- Драйвер LAN-факса для Windows 2000/XP/Vista/7, Windows Server 2003/2003 R2/2008

  \DRIVERS\LAN-FAX\XP_VISTA

Рабочая среда

- Компьютер

  PC/AT-совместимый

- Операционные системы

  Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7

  Microsoft Windows Server 2003/2003 R2/2008

- Дисплей

  VGA 640 × 480 пикселей или больше

- Перед началом установки закройте все остальные приложения.