| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Когда не удается выполнить печать с использованием режима PictBridge

В этом разделе рассматриваются вероятные причины возникновения неисправностей, которые могут возникнуть при печати с использованием режима PictBridge, и способы их устранения.

Проблема | Причина | Способ устранения
--- | --- | ---
Режим PictBridge недоступен. | Неисправность при соединении USB или неправильные настройки режима PictBridge. | Для проверки соединения и настроек выполните следующие действия: Отсоедините, затем снова подсоедините кабель USB. Проверьте, выполнены ли настройки режима PictBridge. Отсоедините USB-кабель, затем выключите аппарат. Снова включите аппарат. Когда аппарат полностью загрузится, снова подключите USB-кабель.
При подключении двух и более цифровых фотоаппаратов вторая и следующая камеры не распознаются. | Выполнено подключение нескольких цифровых фотоаппаратов. | Подключайте только один фотоаппарат. Не подключайте несколько фотоаппаратов.
Печать невозможна. | Количество оригиналов превышает максимально допустимое количество страниц, необходимое для единовременной печати. | Максимальное количество копий для одновременной печати составляет 999. Установите для количества копий значение 999 или менее, а затем повторите попытку печати.
Печать невозможна. | Закончилась бумага указанного размера. | Закончилась бумага указанного размера. Если необходимо использовать бумагу формата, отличного от указанного, выполните подачу бумаги. Для отмены печати выполните отмену задания.
Печать невозможна. | Бумагу размера, заданного для этого лотка, не удастся распечатать на данном аппарате. | Выберите формат бумаги, который подходит для печати на данном аппарате.