РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Прямая передача

Прямая передача возможна при стандартной передаче факса и передаче IP-факса.

- Отправка с помощью интернет-факса, электронной почты и в папку выполняется в режиме передачи из памяти, при котором передача запускается автоматически после сохранения документов в памяти. Если переключить тип передачи в эти режимы, когда аппарат находится в режиме прямой передачи, то режим передачи автоматически переключится на передачу из памяти.

- В режиме прямой передачи нельзя использовать групповых адресатов. При этом нельзя выполнить отправку одного документа сразу нескольким адресатам (рассылка). Если выбран режим рассылки или групповой передачи, аппарат автоматически перейдет в режим передачи из памяти.

Нажмите клавишу [Пр. пер.].

Поместите оригинал в АПД.

Выберите необходимые установки сканирования.

Подробную информацию о параметрах сканирования см. в разделе "Параметры сканирования".

Используя цифровые клавиши или клавишу адресата, укажите адресата.

Если при вводе допущена ошибка, нажмите клавишу [Сброс/Стоп] и введите правильный номер.

Подробную информацию об указании адресата см. в разделе "Указание адреса".

Нажмите клавишу [Пуск].

Аппарат набирает номер адресата.

- Документы не сохраняются в памяти.

- Установки сканир.

- Указание адресата

См. также

Отправка оригиналов с использованием стекла экспонирования (прямая передача)