| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Использование стандартного порта TCP/IP

Здесь описывается установка драйвера принтера PCL с использованием стандартного порта TCP/IP.

- Для установки драйвера требуется наличие прав на управление принтерами. Войдите в систему в качестве члена группы администраторов.

- В среде IPv6 можно использовать стандартный порт TCP/IP. Используйте порт SmartDeviceMonitor for Client.

- Драйвер принтера можно установить с прилагаемого к аппарату компакт-диска или скачать с веб-сайта производителя.

- При использовании 64-разрядной версии операционной системы загрузите драйвер принтера с веб-сайта производителя. Выберите этот аппарат и используемую операционную систему, а затем загрузите его.

См. также

Установка драйвера принтера PCL