РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Если отсутствует бумага нужного формата

Если в аппарате отсутствует бумага, соответствующая формату принятого документа, аппарат выбирает бумагу из имеющихся форматов.

Если вы не установили бумагу того же размера в лоток, входящие факсы печатаются в ближайшем доступном формате.

Например, если в аппарат не загружена бумага формата A4, а вы получаете по факсу документ формата A4, этот документ будет напечатан на бумаге формата A3. Если в аппарат не загружена бумага формата A3, а вы получаете по факсу документ формата A3, этот документ печатается на двух листах формата A4.

Эта функция доступна только при следующих настройках.

- Уменьшение размера страницы: отключено

- Уменьшение в направлении механического сканирования: разрешено

- Порог разделения страницы: 20 мм (0,79 дюйма)

- Приоритет ширины или длины: ширина

- Документ разделяется на два листа бумаги в зависимости от формата бумаги. См. раздел "Разделение страницы и уменьшение по длине".

- Бумага, загруженная в обходной лоток, обычно не выбирается для печати полученного документа. Однако обходной лоток можно использовать, если выбрать его в качестве основного лотка с помощью функции "Прием от указанных отправителей".

- Значения ширины, допустимые для данного аппарата на приеме - A4, B4 JIS, LT (81/2 × 11) и A3. Любые документы шириной менее A4 или LT (81/2 × 11) принимаются с шириной A4 или LT (81/2 × 11). Длина документа зависит от его содержания.

- Формат бумаги, используемой для печати принятого документа, может отличаться от формата отправленного документа.

- Подробную информацию об уменьшении размера страницы см. в разделе "Уменьшение размера страницы".

- Разделение страницы и уменьшение по длине

- Уменьшение размера страницы

См. также

Задание приоритетных лотков
Печать в точном формате
Печать входящих документов на бумаге из обходного лотка